# Steuerung

## Little-Least-Cost-Router

## LLcr V1.41

Copyright © J.W.Schmitz-Hübsch

Letzte Änderung 02.01.2005

## Inhaltsverzeichnis

- Die Steuerung von LLcr
- Verzeichnisse und Programme
- Internetzugang
- Konfiguration des Routers lesen und schreiben
- Anbieter und Tarife
- Ohne Least-Cost-Routing
- Least-Cost-Tabelle optimieren
- Feiertage eintragen
- Einstellungen für den Testbetrieb
- Verweise auf andere Dokumente

## Die Steuerung von LLcr

Im Dialog werden alle Einträge angezeigt, mit denen die Verarbeitung von LLcr gesteuert wird. Die Initialisierungsdateien, in denen diese Einträge gespeichert sind, heißen LLcr_*.ini.

### Verzeichnisse und Programme

#### Arbeitsverzeichnis von LLcr

Hier steht der Pfad zum LLcr-Arbeitsverzeichnis. Wenn das Verzeichnis nicht existiert, wird es angelegt.

- Beim Klick auf den Button "standard" nimmt LLcr an, dass das LLcr-Arbeitsverzeichnis im Verzeichnis %TMP oder %TEMP oder C:\Tmp oder C:\Temp liegt und "ArbVerz" heißt. Das ist die Standardeinstellung.
- Wenn Sie einen absoluten Pfad zu einem Verzeichnis eingegeben oder mit den Button "..." auswählen, dann ist dieses Verzeichnis das LLcr-Arbeitsverzeichnis. Der Pfad muss mit Laufwerk oder in UNC-Notation geschrieben werden.

Beispiele sind

- "C:\Temp\ArbVerz".
- "C:\Programme\LLcr\ArbVerz"
- "C:\Temp\LLcr\TempDaten"

Die beiden Einträge Arbeitsverzeichnis von LLcr und TGeb Programm müssen auf unterschiedliche Verzeichnisse verweisen. Normalerweise ist es nicht nötig, hier etwas anderes als "standard" einzutragen.

#### TGeb Programm

Hier steht Verzeichnis und Programmname des Programms TGeb.exe. Das Verzeichnis enthält die TGeb-Installation. In diesem Verzeichnis muss auch die Datei TGeb.ini vorhanden sein.

- Beim Klick auf den Button "standard" prüft LLcr, ob ein Eintrag in der Registry mit dem Pfad zum Programm TGeb.exe vorhanden ist. Ansonsten nimmt LLcr an, dass das Verzeichnis C:\Programme\TGeb\ oder das Verzeichnis C:\TGeb\ das Programm TGeb.exe enthält und das TGeb-Programmverzeichnis ist. Dies ist die Standardeinstellung.
- Wenn Sie einen absoluten Pfad und das Programm TGeb.exe eingeben oder mit dem Button "..." auswählen, dann ist dieses Verzeichnis das TGeb-Programmverzeichnis. Der Pfad muss mit Laufwerk oder in UNC-Notation geschrieben werden.

Beispiele sind

- "C:\Programme\TGeb\TGeb.exe".
- "C:\TGeb\TGeb.exe".

Das TGeb Programm darf nicht im LLcr-Programmverzeichnis liegen.

Die beiden Einträge Arbeitsverzeichnis von LLcr und TGeb Programm müssen auf unterschiedliche Verzeichnisse verweisen. Normalerweise ist es nicht nötig, hier etwas anderes als "standard" anzuklicken.

#### Unzip Programm

Hier steht Verzeichnis und Programmname des Programms unzip.exe.

- Beim Klick auf den Button "standard" prüft LLcr, ob dass unzip.exe im Programmverzeichnis von LLcr oder in C:\Winnt\System32\ oder in C:\Windows\Command\ liegt. Dies ist die Standardeinstellung.
- Wenn Sie einen absoluten Pfad und das Programm unzip.exe eingeben oder mit dem Button "..." auswählen, dann ist dies der Pfad zu unzip.exe. Der Pfad muss mit Laufwerk oder in UNC-Notation geschrieben werden.

Beispiele sind

- "C:\Windows\Command\unzip.exe".
- "C:\Winnt40\System32\unzip.exe".
- "C:\Programme\LLcr\unzip.exe".

Normalerweise ist es nicht nötig, hier etwas anderes als "standard" anzuklicken, da das Programm unzip.exe zusammen mit LLcr ausgeliefert wird.

#### Auswertungen bearbeiten

Kennzeichen, ob alle oder einige Auswertungen bearbeitet und gedruckt werden können.

- Wenn die Checkbox einen Haken enthält können alle Auswertungen bearbeitet und gedruckt werden. Dazu müssen in der Registry für die Konfigurationsdateien des Routers (Dateityp LANconfig Konfiguration, Dateierweiterung LCF) und für Textdateien (Dateityp Textdatei, Dateierweiterung TXT) gültige Einträge zum Öffnen und Drucken vorhanden sein. Das ist die Standardeinstellung.
- Wenn LLcr bei dieser Einstellung einen Fehler meldet, entfernen Sie den Haken in der Checkbox. Es können in LLcr nicht alle Auswertungen bearbeitet und gedruckt werden. Diese Einstellung hat keine weiteren Auswirkungen.

Andere Werte sind nicht zulässig.

#### Zum Seitenanfang

### Internetzugang

#### Http Proxy Host

Hier steht der Hostname des Proxyservers Ihres Internetproviders oder nichts, wenn kein Proxy verwendet wird. Tragen Sie hier nichts ein, wenn Ihr Internet-Provider keinen Proxy-Server verwendet.

Ein Beispiele ist

- "proxy.ndh.net".

#### Http Proxy Port

Hier steht die Portnummer des Proxyservers ihres Internetproviders oder nichts, wenn kein Proxy verwendet wird. Wenn Sie eine Portnummer angegeben, muss diese numerisch sein.

Ein Beispiel ist

- "80".

#### Http Tarifdatei Adresse

Adresse der TGeb-Tarifdatei in Internet. Aus der Adresse und dem Dateinamen daten_jjjjmmtt.zip (jjjjmmtt steht für das Tagesdatum) wird die URL der TGeb-Tarifdatei zusammengesetzt. Die Adresse muss mit "http://" beginnen und mit einem Schrägstrich "/" enden. Wenn LLcr unter der angegebenen URL nicht die TGeb-Tarifdatei sondern den Verweis auf eine andere URL findet, dann wird mit dieser URL ein zweiter Versuch unternommen, die TGeb-Tarifdatei aus dem Internet zu laden.

Wenn hier keine Adresse sondern ein absoluter Pfad mit Dateiname angegeben wird, dann geht LLcr davon aus, dass diese Datei die TGeb-Tarifdatei ist. Der Dateiname muss mit ".zip" enden. Dies ist nur für den Test von LLcr vorgesehen.

Beispiele sind

- "http://www05.billiger-telefonieren.de/TGeb/" (dies war bis April 2000 die Adresse der TGeb-Tarifdatei).
- "http://212.227.69.105/tgeb/" (dies wurde im April 2000 die Adresse der TGeb-Tarifdatei).
- "http://www.billiger-telefonieren.de/downloads/tgeb/" (dies ist seit Februar 2001 die Adresse der TGeb-Tarifdatei).
- "C:\Temp\LLcrTest_ArbVerz\daten_Test.zip" verwendet die angegebene Datei als TGeb-Tarifdatei.

#### Max Alter der Tarifdatei

Hier steht das Alter der Tarifdatei in Tagen. Es muss eine Zahl zwischen 0 und 99 eingetragen sein. Der Standardwert ist 1. Wenn LLcr unter der, bei Http Tarifdatei Adresse angegebenen Adresse keine Tarifdatei zum aktuellen Tag findet, versucht LLcr ältere Tarifdateien zu laden. Dabei geht das Programm so viele Tage in die Vergangenheit, wie in Max. Alter der Tarifdatei angegeben ist.

Ein Beispiel ist

- "0" sucht nur die Tarifdatei zum aktuellen Tag.
- "10" sucht auch nach Tarifdateien aus den letzten 10 Tagen.

#### Tarifdatei immer laden

Kennzeichen, ob die TGeb-Tarifdatei immer neu aus dem Internet geladen werden soll.

- Wenn Sie "ja" auswählen, wird die TGeb-Tarifdatei immer aus dem Internet geladen, auch dann, wenn im LLcr-Arbeitsverzeichnis schon eine Datei jjjjmmtt.zip vom aktuellen Tag vorhanden ist.
- Wenn Sie "nein" auswählen, wird die TGeb-Tarifdatei nur dann aus dem Internet geladen, wenn im LLcr-Arbeitsverzeichnis noch keine Datei jjjjmmtt.zip vom aktuellen Tag vorhanden ist. Das ist die Standardeinstellung.

Andere Werte sind nicht zulässig.

#### Zum Seitenanfang

### Konfiguration des Routers lesen und schreiben

#### IP-Nummer des Routers

Hier steht die IP-Adresse Ihres Routers im lokalen Netz. Der Eintrag wird nur verwendet, wenn Konfiguration lesen von auf "router" gesetzt ist. Der Standardwert ist "0.0.0.0"

Ein Beispiel ist

- "10.11.12.13".

#### Passwort des Routers

Falls Sie Ihren Router mit einem internen Passwort geschützt haben, muss es hier stehen. Tagen Sie nichts ein, wenn Sie kein internes Passwort verwenden. Der Eintrag wird nur ausgewertet, wenn Konfiguration lesen von auf "router" gesetzt ist.

Ein Beispiel ist

- "bcdef" für das Passwort "abcdef".

Falls der Router mit einem internen Passwort geschützt werden soll, steht es in Klarschrift in der Initialisierungsdatei LLcr_*.ini. Es steht nicht in der Debug-Parameterdatei LLcr_dbg.ini im LLcr-Arbeitsverzeichnis.

#### Konfiguration lesen von

Hier wir eingetragen, ob und woher die alte Konfiguration aus dem Router gelesen werden soll.

- Bei "nichts" wird eine minimale Router-Konfiguration in der Datei LLcr_alt.lcf simuliert. Diese Konfiguration darf nicht in den Router geschrieben werden, da sie unvollständig ist. Diese Einstellung ist nur zum Testen ohne Router vorgesehen. Sie ist die Standardeinstellung. Sie können das Wort eintippen oder mit dem gleichnamigen Button auswählen.
- Bei "router" wird die alte Konfiguration mit dem Programm Tftp aus dem Router gelesen. LLcr lässt diese Einstellung nur zu, wenn ein Tftp-Client vorhanden ist. Sie können das Wort eintippen oder mit dem gleichnamigen Button auswählen.
- Wenn Sie einen absoluten Pfad und Dateinamen eingegeben oder mit dem Button "..." auswählen, dann geht LLcr davon aus, dass diese Datei die Konfiguration des Routers enthält. Der Pfad muss mit Laufwerk oder in UNC-Notation geschrieben werden. Der Dateiname muss mit ".lcf" enden. Die Datei muss vorhanden sein. Sie darf nicht im LLcr-Arbeitsverzeichnis liegen. Diese Einstellung ist für die Installationen ohne Tftp-Client gedacht.

Andere Werte sind nicht zulässig.

Beispiele sind

- "nichts".
- "router".
- "C:\Programme\TGeb\AktuelleKonfig.lcf".

#### Tftp Programm

Verzeichnis und Programmname des Programms Tftp.

- Beim Klick auf den Button "standard" prüft LLcr, ob Tftp.exe in C:\Winnt\System32\ oder C:\Windows\System\ liegt. Das ist die Standardeinstellung.
- Wenn Sie einen absoluten Pfad und das Programm Tftp.exe eingeben oder mit dem Button "..." auswählen, dann ist dies der Pfad zum Programm Tftp. Der Pfad muss mit Laufwerk oder in UNC-Notation geschrieben werden.

Ein Beispiel ist

- "C:\Winnt40\System32\Tftp.exe".

Der Eintrag wird nur dann ausgewertet, wenn Konfiguration lesen von auf "router" gesetzt ist. Normalerweise ist es nicht nötig, hier etwas anderes als dem Button "standard" anzuklicken.

#### Konfiguration schreiben in

Kennzeichen, ob die neue Konfiguration automatisch in den Router geschrieben werden soll.

- Bei "nichts" wird die neue Konfiguration nicht in den Router geschrieben. Nur die Datei LLcr_neu.lcf mit der neuen Konfiguration wird im LLcr-Arbeitsverzeichnis erzeugt. Dies ist die Standardeinstellung.
- Bei "router" wird die neue Konfiguration automatisch in den Router geschrieben. In diesem Fall muss auch der Eintrag Konfiguration lesen von auf "router" gesetzt sein.

Andere Werte sind nicht zulässig.

Wenn beide Einträge Konfiguration lesen von und Konfiguration schreiben in auf "nichts" stehen, kann das Programm ohne ELSA LANcom-Router ausprobiert werden.

#### Inhalt der Konfigurationsdatei

Kennzeichen für den Inhalt der Konfigurationsdateien LLcr_alt.lcf und LLcr_neu.lcf im LLcr-Arbeitsverzeichnis.

- Bei "vollständig" werden die Inhalte der beiden Dateien nicht verändert. Sie enthalten die vollständige Konfiguration des Routers mit allen Usernamen und unverschlüsselten Passworten.
- Bei "ohne Usernamen und Passworte" enthalten die beiden Dateien die Konfiguration des Routers ohne Usernamen und Passworte.
- Bei "nur LcrDaten" stehen nur die ersten drei Zeilen der Konfigurationsdatei, alle Least-Cost Informationen und die Feiertage in den beiden Dateien. Das ist die Standardeinstellung.

Andere Werte sind nicht zulässig.

#### Zum Seitenanfang

### Anbieter und Tarife

#### Anzahl Anbieter

Dieser Eintrag hat nur Auswirkungen auf den Anbieter, über den automatisch eine Verbindung hergestellt wird, wenn beim preiswerteren Anbieter besetzt ist.

- Bei "1" wird nur dann ein neuer Least-Cost Eintrag im Router erzeugt, wenn in der gleichen Entfernungszone der günstigste Anbieter wechselt. Trotzdem stehen neben dem günstigsten Anbieter zwei weitere zur Verfügung, wenn beim günstigsten besetzt ist. Diese beiden Anbieter sind aber nicht unbedingt die Zweit- oder Drittgünstigsten.
- Bei "2" wird nur dann ein neuer Least-Cost Eintrag im Router erzeugt, wenn in der gleichen Entfernungszone der günstigste oder zweitgünstigste Anbieter wechselt. Trotzdem steht neben den beiden günstigsten Anbietern ein dritter Anbieter zur Verfügung, wenn bei den beiden günstigeren besetzt ist. Dieser Anbieter ist aber nicht unbedingt der Drittgünstigste.
- Bei "3" wird immer dann ein neuer Least-Cost Eintrag im Router erzeugt, wenn in der gleichen Entfernungszone einer der drei Anbieter wechselt. Dies ist die Standardeinstellung.

Andere Werte sind nicht zulässig. Stellen Sie nur dann einen anderen Wert als 3 ein, wenn die Least-Cost Tabelle im Router ansonsten über 256 Einträge hat und deshalb nicht in den Router geladen werden kann. In diesem Fall sollten Sie zuerst Dies wird vor allem dann auftreten, wenn Sie in Gespraechsdauer lesen von einen anderen Wert als "nichts" einstellen.

#### Eigene Vorwahl

Diese Vorwahlnummer wird verwendet, um eine Liste der Vorwahlnummern für die Nah- und Regiozone zu erstellen. Die Eigene Vorwahl muss drei bis sechs Ziffern haben und mit einer "0" beginnen. Die zweite Ziffer darf keine "0" sein. Die Vorwahlnummer muss gültig sein.

Es gibt keine Standardeinstellung.

Ein Beispiel ist

- "0221" für Köln.

#### TGeb Anbieterprofil

Hier steht der Name des Anbieterprofils aus TGeb, das von LLcr verwendet werden soll. Der Name wird in der TGeb-Konfiguration gepflegt. Es gibt in TGeb die drei vorgefertigten Anbieterprofile "ohne Anmeldung", "ohne Mindestumsatz" und "alle Anbieter". Weitere Profile müssen Sie in TGeb selbst anlegen.

- "ohne Anmeldung" ist umfasst alle Call-By-Call-Anbieter. Das ist die Standardeinstellung. Für die Deutsche Telekom ist dabei der sehr teure Tarif "T-Net Standard" (Analog) eingestellt. Deshalb ist es fast ausgeschlossen, dass die Deutsche Telekom bei dieser Einstellung in der Least-Cost Tabelle der Routers vorkommt.
- "ohne Mindestumsatz" ist für LLcr ungeeignet, da es auch Anbieter mit Anmeldung umfasst.
- "alle Anbieter" ist für LLcr ebenfalls ungeeignet, da es auch Anbieter mit Anmeldung umfasst.
- Wenn Sie ein anderes Profil verwenden wollen, müssen Sie es zuvor in TGeb anlegen. Das ist bei der TGeb-Konfiguration beschrieben. Dabei müssen Sie auf die Groß- und Kleinschreibung sowie auf Leerzeichen achten. LLcr prüft, ob das Anbieterprofil in der TGeb-Initialisierungsdatei TGeb.ini vorhanden ist.

Egal, welches Profil Sie hier einstellen: LLcr verwendet nur Anbieter, bei denen Sie über eine 010-Netzkennzahl telefonieren. 0190- oder 0900-er Nummern werden von LLcr nicht akzeptiert.

Beispiele sind

- "ohne Anmeldung".
- "LLcr mit T300".

#### Eigene Netzkennzahl

Hier steht die Netzkennzahl der eigenen Telefongesellschaft. Netzkennzahlen sind 01010 bis 01099 sowie 010000 bis 010099. Wenn Ihre eigene Telefongesellschaft die günstigste Verbindung anbietet, wird für diese Zone und Uhrzeit keine Netzkennzahl verwendet. Wenn Sie eine Netzkennzahl angeben, unter der kein Least-Cost-Routing angeboten wird, bzw. die nicht belegt ist, wird beim Telefonieren immer eine Netzkennzahl vor die Telefonnummer gesetzt, außer

- bei den Vorwahlnummern, die im Eintrag Nummern direkt waehlen angegeben sind.
- bei allen Nahvorwahlnummern, wenn der Eintrag Mit Nahzone auf "nein" steht.
- bei allen Ortsgesprächen, wenn der Eintrag Mit Ortszone auf "nein" steht.

Am 12.02.2003 waren im Block 01000?? anscheinend noch Nummern frei. Dazu gehörten z.B. der Block 010096 bis 010099.

Der Standardwert ist "010099".

Beispiele sind

- "01033" für die Deutsche Telekom.
- "010099" für eine nicht belegte Netzkennzahl.

#### Abgewertete Anbieter

Wenn Sie hier Netzkennzahlen von Anbietern eintragen, werden diese von LLcr abgewertet; d.h. alle anderen Anbieter werden vorrangig behandelt. Nur wenn es keinen anderen Anbieter gibt, werden die Netzkennzahlen dieser Anbieter verwendet. Wenn mehrere Netzkennzahlen eingetragen werden, müssen sie ohne Leerzeichen durch ein Komma getrennt werden. Die Anzahl der Netzkennzahlen ist nur durch die Zeilenlänge begrenzt.

Ein Beispiel ist

- "010096, 01097". Auch wenn die Anbieter dieser beiden Netzkennzahlen die günstigsten Tarife bieten, werden ihnen alle anderen Anbieter vorgezogen.

Hier eine Netzkennzahl einzutragen, ist dann sinnvoll, wenn bei diesem Anbieter wegen zu geringer Leitungskapazität häufig kein Telefonat zustande kommt.

Wenn Sie einen Anbieter vollständig ausschließen wollen, müssen Sie ihn in der TGeb-Konfiguration aus ihrem Anbieterprofil ausschließen.

#### Abgewertete Anbieter im Ort

Da nicht alle Anbieter Ihre Dienste in allen Ortsnetzen anbieten, können Sie hier Netzkennzahlen eintragen, die im Ortsnetz abgewertet werden. Nur wenn es keinen anderen Anbieter gibt, würden die Netzkennzahlen dieser Anbieter verwendet. Wenn mehrere Netzkennzahlen eingetragen werden, müssen sie ohne Leerzeichen durch ein Komma getrennt werden. Die Anzahl der Netzkennzahlen ist nur durch die Zeilenlänge begrenzt.

Anbieter, die Sie schon bei Abgewertete Anbieter eingetragen haben, müssen hier nicht mehr angegeben werden.

Ein Beispiel ist

- "010098, 01099". Auch wenn die Anbieter dieser beiden Netzkennzahlen im Ortsnetz die günstigsten Tarife bieten, werden ihnen alle anderen Anbieter vorgezogen.

Hier eine Netzkennzahl einzutragen, ist dann erforderlich, wenn dieser Anbieter seine Dienste in Ihrem Ortsnetz nicht anbietet.

Wenn Sie einen Anbieter vollständig ausschließen wollen, müssen Sie ihn in der TGeb-Konfiguration aus ihrem Anbieterprofil ausschließen.

#### Zum Seitenanfang

### Ohne Least-Cost-Routing

#### Blockieren von Nummern

Kennzeichen, ob Telefonnummern blockiert werden sollen. Unter diesem Punkt verbirgt sich der 0190/0900-Blocker.

- Bei "aus" können keine Nummer blockiert werden. Die Einträge für Blockierte Nummern und Vor blockierte Nummer stellen werden nicht ausgewertet und können nicht verändert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
- Bei "an" werden alle Nummern aus Blockierte Nummern blockiert. Die Blockade erfolgt, indem die gewählte Nummer auf die Telefonnummer in Vor blockierte Nummer stellen umgeleitet wird.

Andere Werte sind nicht zulässig.

Sie können den 0190/0900-Blocker auch mit dem Auswahlbutton an- und ausschalten oder eine von vier Standard-Einstellungen auswählen. Bei den Standardeinstellungen werden die Einträge für Blockierte Nummern und Nummern direkt waehlen geändert..

- "Blockieren von Nummern unverändert ausschalten" schaltet den 0190/0900-Blocker aus, ohne andere Einstellungen zu ändern.
- "Blockieren von Nummern unverändert anschalten" schaltet den 0190/0900-Blocker an, ohne andere Einstellungen zu ändern.
- "Standardeinstellung ohne 0190/0900-Blockade" schaltet den 0190/0900-Blocker aus. Bei Nummern direkt waehlen wird wieder die Standardeinstellung "00,010,0137,0138,0180,0190,0700,0800,0900" eingetragen.
- "Standardeinstellung für 0190/0900-, Auslands- und Netzkennzahlblockade" schaltet den 0190/0900-Blocker an. Alle Auslands-, 0190-er und 0900-er-Telefonate und alle Telefonate mit einer Netzkennzahl werden blockiert. Wenn der billigste Anbieter überlastet ist, können Sie auch nicht über eine vorangestellte Netzkennzahl telefonieren!
- "Standardeinstellung für 0190/0900- und Auslandsblockade (ohne Netzkennzahlblockade)" schaltet den 0190/0900-Blocker an. Alle Auslands-, 0190-er und 0900-er-Telefonate werden blockiert, wenn davor keine Netzkennzahl gesetzt wurde. Telefonate mit vorangestellter Netzkennzahl werden nicht blockiert. Wenn der billigste Anbieter überlastet ist, können Sie eine andere vorangestellte Netzkennzahl telefonieren. Jeder 0190/0900-Dialer kann das auch. Diese Sicherheitslücke kann nicht geschlossen werden, solange die Vorwahl im Least-Cost-Routing-Modul des Routers maximal 5 Ziffern haben kann.
- "Standardeinstellung für 0190/0900- und Netzkennzahlblokade (ohne Auslandsblockade)" schaltet den 0190/0900-Blocker an. Alle 0190-er und 0900-er-Telefonate und alle Telefonate mit einer Netzkennzahl werden blockiert. Wenn der billigste Anbieter überlastet ist, können Sie auch nicht über eine vorangestellte Netzkennzahl telefonieren! Auslandsgespräche werden nicht blockiert.
- "Standardeinstellung für 0190/0900-Blockade (ohne Auslands- und Netzkennzahlblockade)" schaltet den 0190/0900-Blocker an. Nur 0190-er und 0900-er-Telefonate werden blockiert. Telefonate mit vorangestellter Netzkennzahl werden nicht blockiert (siehe oben). Auch Auslandsgespräche werden nicht blockiert.

#### Blockierte Nummern

Alle hier eingetragenen Vorwahl- und Telefonnummern werden sofort blockiert. Dazu wird die Nummer aus Vor blockierte Nummer stellen vor die gewählte Nummer gesetzt. Dadurch werden diese Telefonate auf die Telefonnummer in Vor blockierte Nummer stellen umgeleitet. Wenn mehrere Nummern verwendet werden, müssen sie ohne Leerzeichen durch ein Komma getrennt werden. Jede Nummer kann ein bis 5 Ziffern enthalten. Die Anzahl der Nummern ist nur durch die Zeilenlänge und die Anzahl Least-Cost Einträge im Router begrenzt.

Keine der hier eingetragenen Nummern darf mit einer Nummer aus Nummern direkt waehlen identisch sein.

Dieser Eintrag wird nur dann berücksichtigt und kann verändert werden, wenn Blockieren von Nummern auf "an" steht.

Die Standardeinstellung ist "00,010,0190,0900". Dabei werden folgende Gespräche blockiert:

- Alle Auslandstelefonate.
- Telefonate, bei denen schon eine Netzkennzahl angegeben wurde.
- Alle Telefonate, die mit 0190 oder 0900 beginnen.

Ein Beispiel ist

- "00" blockiert alle Auslandstelefonate.

#### Vor blockierte Nummer stellen

Alle Telefonate, die mit einer Nummer aus Blockierte Nummern beginnen, werden auf die Telefonnummer umgeleitet, die hier eingetragen ist.

Dieser Eintrag wird nur dann berücksichtigt und kann verändert werden, wenn Blockieren von Nummern auf "an" steht.

Es gibt keine Standardeinstellung.

Wenn Blockieren von Nummern an ist, müssen Sie hier eine Nummer mit zwei bis 29 Ziffern eingetragen:

- Eine Ihrer eigenen Telefonnummern (ohne Vorwahl) ist die beste Wahl. Sie werden bei jeder unerlaubten Nummer auf Ihrer zweiten Leitung angerufen. Ihnen entstehen zwar die Kosten für ein Ortsgespräch, dafür sind Sie aber informiert. Weiterhin würde ein besseres Dialer-Programm sofort eine andere Nummer wählen oder es mit einer anderen Netzkennzahl versuchen, wenn es zu der gewählten Nummer keine Verbindung bekommt.
- Eine nicht belegte Nummer in Ihrem Ortsnetz meldet "Kein Anschluss unter dieser Nummer".
- Auch eine Nummer aus einem nicht belegten Ortsnetz meldet "Kein Anschluss unter dieser Nummer". Nicht belegte Ortsnetze sind 033052, 033927 und 09999. Details finden Sie auf der Homepage der Regulierungsbehörde für Telekommumikation und Post. Sobald Sie nach diesen Ortsnetzvorwahlen eine Ziffer 0 bis 9 wählen, hören Sie die besagte Ansage.
- Eine nicht belegte Netzkennzahl meldet auch "Kein Anschluss unter dieser Nummer". Netzkennzahlen sind 01010 bis 01099 sowie 010010 bis 010099. Am 12.02.2003 waren im Block 01000xx anscheinend noch Nummern frei. Dazu gehörten z.B. der Block 010096 bis 010099.
- Tragen Sie hier bitte KEINE Freecall-Nummer 0800 ein. Der Anbieter dieses Service müsste die Kosten tragen. Auch eine Service-Nummer der Deutschen Telekom oder eine Nummer der Regulierungsbehörde ist hier nicht angebracht (Das ist keine Ironie sondern ist von mir ernst gemeint!)

Ob die bewusste Wahl einer nicht belegten Telefonnummer rechtlich zulässig ist, kann ich nicht beurteilen. Auf Anfrage teilte mir ein Mitarbeiter der Regulierungsbehörde am 24.3.2003 dazu mit: "Alle freien Bereiche im Deutschen Nummernplan stellen Reserven dar, so dass ich Ihnen keine Nummer benennen kann, die garantiert unbelegt bleibt. Darüber hinaus habe ich erhebliche Bedenken gegen die Idee, ein Programm absichtlich und systematisch eine freie Rufnummer wählen zu lassen. Jede Anwahl würde nämlich die Leitungs- und Vermittlungskapazitäten der Netzbetreiber belegen, ohne dass hierfür ein Entgelt gezahlt wird."

Sie sollten hier also eine Ihrer eigenen Telefonnummern eintragen. Ein Beispiel ist

- Wenn Ihre eigene Telefonnummer 222222 ist, dann bedeutet "222222" in diesem Feld und "0190" im Feld Blockierte Nummern, dass ein Telefonat mit der Nummer "0190666666" auf die Telefonnummer "222222" umgeleitet wird. Die Telefonanlage wählt die Nummer "2222220190666666". Ihr Telefon läutet.

#### Nummern direkt waehlen

Für die hier eingetragenen Vorwahl- und Telefonnummern werden Einträge in der Least-Cost Tabelle des Routers erzeugt, bei denen keine Netzkennzahl eingetragen ist. Sie telefonieren also über Ihre Telefongesellschaft. Wenn mehrere Nummern verwendet werden, müssen sie ohne Leerzeichen durch ein Komma getrennt werden. Die Anzahl der Nummern ist nur durch die Zeilenlänge und die Anzahl Least-Cost Einträge im Router begrenzt.

Keine der hier eingetragenen Nummern darf mit einer Nummer aus Blockierte Nummern identisch sein.

Die Standardeinstellung ist "00,010,0137,0138,0180,0190,0700,0800,0900". Dabei werden folgende Gespräche nicht mit einer Netzkennzahl versehen:

- Auslandsgespräche.
- Gespräche, bei denen schon eine Netzkennzahl angegeben wurde.
- Gespräche zu den gebührenpflichtigen Sondernummern 0137, 0138, 0180, 0700.
- Gespräche zu den kostenlosen Sondernummern 0800.

Diese Einstellung ist nicht für das Blockieren von 0190/0900-er Nummern gedacht. Welche Einträge dann erforderlich sind, ist von der Einstellung beim 0190/0900-Blocker abhängig.

Die aktuelle Version von LLcr unterstützt kein Least-Cost-Routing für das Ausland:

- Wenn die Vorwahlnummer 00 für Auslandsgespräche hier eingetragen ist, werden Auslandsgespräche immer über Ihre Telefongesellschaft abgewickelt.
- Wenn die Vorwahlnummer 00 für Auslandsgespräche bei Blockierte Nummern eingetragen ist, werden Auslandsgespräche immer blockiert.
- Kommt die Vorwahlnummer 00 für Auslandsgespräche weder hier noch bei Blockierte Nummern vor, dann werden die Auslandsgespräche über den billigsten Anbieter für Inlandsgespräche geführt.

Ein Beispiel ist

- "00,01033,0137,0138,0180,0700,0800,01234" bedeutet, dass zusätzlich zu den Standardeinstellungen bei allen Telefonnummern, die mit "01234" beginnen, keine Netzkennzahl vor die Telefonnummer gesetzt wird.

#### Zum Seitenanfang

### Least-Cost-Tabelle optimieren

#### Mit Ortszone

Kennzeichen, ob auch für die Ortsgespräche ohne Vorwahl über fremde Anbieter telefoniert werden soll.

- Bei "ja" werden für die Ortsgespräche eigene Einträge in der Least-Cost Tabelle des Routers erzeugt. Es wird über den günstigsten Anbieter telefoniert. Das ist die Standardeinstellung.
- Bei "nein" wird bei Ortsgesprächen nur über den eigenen Anbieter telefoniert.

Andere Werte sind nicht zulässig. Stellen Sie den Eintrag nur dann auf den Wert "nein", wenn die Least-Cost Tabelle im Router ansonsten über 256 Einträge hat und deshalb nicht in den Router geladen werden kann. Probieren Sie aber zuvor, ob es schon ausreicht, die Anzahl Anbieter auf 1 zu setzen.

#### Mit Nahzone

Kennzeichen, ob auch für die Vorwahlnummern der Nahzone über fremde Anbieter telefoniert werden soll. Diese Zone wird auch "20 Km" oder R20 genannt.

- Bei "ja" werden für die Nahzone eigene Einträge in der Least-Cost Tabelle des Routers erzeugt. Es wird über den günstigsten Anbieter telefoniert. Das ist die Standardeinstellung.
- Bei "nein" wird in der Nahzone nur über den eigenen Anbieter telefoniert.

Andere Werte sind nicht zulässig. Stellen Sie den Eintrag nur dann auf den Wert "nein", wenn die Least-Cost Tabelle im Router ansonsten über 256 Einträge hat und deshalb nicht in den Router geladen werden kann. Probieren Sie aber zuvor, ob es schon ausreicht, die Anzahl Anbieter auf 1 zu setzen.

#### Mit Regiozone

Kennzeichen, ob auch für die Vorwahlnummern der Regiozone über fremde Anbieter telefoniert werden soll. Diese Zone wird auch "50 Km" oder R50 genannt.

- Bei "ja" werden für die Regiozone eigene Einträge in der Least-Cost Tabelle des Routers erzeugt. Es wird über den günstigsten Anbieter telefoniert. Das ist die Standardeinstellung. Bei dieser Einstellung können sehr viele Einträge in der Least-Cost Tabelle entstehen. Sie ist nur sinnvoll, wenn die Anbieter für Telefonate in der Regiozone auch günstigere Tarife als in der Fernzone anbieten. Das war z.B. im Sommer 2000 nicht der Fall.
- Bei "nein" wird die Regiozone als Fernzone betrachtet. Sie telefonieren über die gleichen Anbieter wie in der Fernzone.

Andere Werte sind nicht zulässig. Probieren Sie ruhig die Einstellung "ja" aus. Wenn die Least-Cost Tabelle für die vielen Einträge nicht ausreicht und über 256 Einträge hat, wird LLcr Sie darauf hinweisen und keine neue Least-Cost Tabelle in den Router laden. Probieren Sie aber zuvor, ob es schon ausreicht, die Anzahl Anbieter auf 1 zu setzen.

#### Mobilnetz

TGeb verwendet teilweise noch alte Netzbezeichnungen. Hinter diesen alten Namen verbergen sich folgende Anbieter.

- "D1" ist T-Mobile.
- "D2" ist Vodafone.
- "E+" ist E-Plus.
- "o2" ist O2 Germany.

Auch in Dokumentation werden die alten Namen verwendet.

Die Netzbezeichnung aus der TGeb-LCR-Anbieterdatei wird für die Vorwahlnummern 015, 016 und 017 in der Least-Cost Tabelle des Routers verwendet. Die Vorwahlen 015 sind zwar für UMTS vorgesehen, werden aber schon heute z.B. von T-Mobil für das Mobilfunk-Netz verwendet.

- Bei "D1" werden in der Least-Cost Tabelle die D1-Tarife für alle Mobilnetze zugrunde gelegt.
- Bei "D2" werden in der Least-Cost Tabelle die D2-Tarife für alle Mobilnetze zugrunde gelegt.
- Bei "E+" werden in der Least-Cost Tabelle die E+-Tarife für alle Mobilnetze zugrunde gelegt.
- Bei "o2" werden in der Least-Cost Tabelle die o2-Tarife für alle Mobilnetze zugrunde gelegt.
- Bei "alle" werden für jedes Mobilnetz eigene Least-Cost Einträge erzeugt. Das ist die Standardeinstellung. Dabei werden 10 mal so viele Least-Cost Einträge, wie bei den anderen Einstellungen benötigt.

Andere Werte sind nicht zulässig. Stellen Sie den Eintrag nur dann auf einen anderen Wert als "alle", wenn die Least-Cost Tabelle im Router ansonsten für die vielen Einträge nicht ausreicht und über 256 Einträge hat. Probieren Sie aber zuvor, ob es schon ausreicht, die Anzahl Anbieter auf 1 zu setzen.

Auch wenn Ihnen die gedruckte Least-Cost-Tabelle in den Auswertungen LLcr-Kurzliste und LLcr-Langliste sonst zu unübersichtlich wird sollten Sie einen anderen Wert als "alle" eintragen.

TGeb kennt nur Tarife für die Mobilnetze der vier Anbieter D1, D2, E+ und o2. Bei der Einstellung "alle" werden alle Mobilnetz-Vorwahlen 015, 016 und 017 dem jeweils günstigsten Anbieter für D1, D2, E+ oder o2 zugeordnet.

- Die Tarife für "D1" werden bei den T-Mobile-Vorwahlen 0151, 0160, 0170, 0171 und 0175 verwendet. Zusätzlich verwendet. LLcr diese Tarife auch bei 0156 (MobilCom), 0167 (Dolphin Telecom und Bündelfunknetze) und den sogenannten e*message-Systemen 0164, 0166, 0168 und 0169 (Cityruf, TelMe, Scall und Skper). Auch für die freien Nummernbereiche 0153, 0154, 0158, 0161 und 0165 werden diese Tarife verwendet.
- Die Tarife für "D2" werden bei den Vodafone-Vorwahlen 0152, 0162, 0172, 0173 und 0174 verwendet.
- Die Tarife für "E+" werden bei den E-Plus-Vorwahlen 0155, 0157, 0163, 0177 und 0178 verwendet.
- Die Tarife für "o2" werden bei den o2-Vorwahlen 0159, 0176 und 0179 verwendet.

Die Struktur des Rufnummernraumes ist auf der Homepage der Regulierungsbehörde für Telekommumikation und Post beschrieben.

#### Gespraechsdauer lesen von

Kennzeichen, ob die Gesprächsdauer für die Ermittlung des günstigsten Anbieters aus den Protokollen des Monitorprogramms LANmonitor gelesen werden soll.

- Bei "nichts" wird die Gesprächsdauer nicht aus den Protokollen, sondern aus den Einträgen Gespraechsdauer Ort, Gespraechsdauer Nah, Gespraechsdauer Regio, Gespraechsdauer Fern und Gespraechsdauer Mobil ermittelt. Dies ist die Standardeinstellung. Sie können das Wort eintippen oder mit dem gleichnamigen Button auswählen.
- Bei "standard" nimmt LLcr an, dass die Protokolle in C:\Programme\LANCOM\LANmonitor\log\ liegen und *.log heißen. Dabei wird das Verzeichnis "LANmonitor" aus einem Eintrag in der Registry ermittelt. Sie können das Wort eintippen oder mit dem gleichnamigen Button auswählen. Bei dieser Einstellung sollten Sie Anzahl Anbieter auf 1 stellen.
- Wenn Sie einen absoluten Pfad und Dateinamen eingegeben oder mit dem Button "..." auswählen, dann enthalten diese Dateien die Protokolle. Der Dateiname muss mit ".log" enden. Im Dateinamen können die Wildcards "*", "?", "[ZeichenZeichen...]" und "{String,String,...}" enthalten sein. Der Pfad muss mit Laufwerk oder in UNC-Notation geschrieben werden. Mindestens eine Datei muss vorhanden sein. Mit dem Button "..." können Sie nur eine Datei auswählen. Um mehrere oder alle Protokolldateien eines Verzeichnisses auszuwählen, müssen Sie danach den Dateinamen im Eingabefeld durch Wildcards (z.B. "*.log") ersetzen.

Andere Werte sind nicht zulässig.

Wenn zur Berechnung des günstigsten Anbieters die Protokolle des LANmonitor LANmonitor herangezogen werden, dann wird für diese Gespräche jetzt zusätzlich ermittelt, wie teuer sie über den günstigsten Anbieter und über die Telekom gewesen wären. Diese und weitere Informationen werden im Protokoll angezeigt. Zusätzlich erfolgt in der Auswertung LLcr-Langliste eine Detailaufstellung aller Telefonate.

Beispiele sind

- "nichts".
- "router".
- "C:\Programme\LLcr\LANmonitorLog\Standard*.log".

#### Gespraechsdauer Ort

siehe den Eintrag Gespraechsdauer Mobil

#### Gespraechsdauer Nah

siehe den Eintrag Gespraechsdauer Mobil

#### Gespraechsdauer Regio

siehe den Eintrag Gespraechsdauer Mobil

#### Gespraechsdauer Fern

siehe den Eintrag Gespraechsdauer Mobil

#### Gespraechsdauer Mobil

Angenommene Gesprächsdauer(n) für Orts- Nah-, Regio-, Fern- und Mobilgespäche in Sekunden. Der Wertebereich ist 1 bis 9999. Bei jedem Eintrag muss mindestens eine Gesprächsdauer angegeben werden. Wenn mehrere Gesprächsdauern verwendet werden, müssen sie ohne Leerzeichen durch ein Komma getrennt werden. Die Anzahl der Gesprächsdauern ist nur durch die Zeilenlänge begrenzt. Dieser Eintrag hat gravierende Auswirkungen auf die Reihenfolge der Anbieter:

- Wenn Sie die Gesprächdauer(n) auf volle Minuten stellen (60, 120, 180, usw.), werden die Anbieter mit 60 Sekundentakt bevorzugt.
- Um Anbieter mit sekundengenauer Abrechnung zu bevorzugen, stellen Sie die Einträge auf Werte unterhalb von ganzen Minuten (59, 119, 179, usw.).
- Für eine gleichmäßige Gewichtung stellen sie die Einträge auf halbe Minuten (30, 90, 150, usw.).
- Wenn sie unterschiedlich lange Gespräche berücksichtigen wollen, tragen Sie mehrere Werte ein.

Der Standardwert ist "150".

Beispiele sind

- "150", wenn die Gespräche durchschnittlich 2,5 Minuten dauern.
- "10,90", wenn die Hälfte der Gespräche durchschnittlich 10 Sekunden und die andere Hälfte durchschnittlich 1,5 Minuten dauert.
- "10,90,90,90,90,150,150,150,150,600", wenn 10% der Ferngespräche durchschnittlich 10 Sekunden, 40% durchschnittlich 1,5 Minuten, weitere 40% etwa 2,5 Minuten und die restlichen 10% der Ferngespräche 10 Minuten dauern.

Wenn der Eintrag Gespraechsdauer lesen von auf die Protokolle des Monitorprogramms LANmonitor verweist, dann wird LLcr für jede der Zonen Ort, Nah, Regio, Fern und Mobil die Anzahl der Telefonate in der Zone mit der Anzahl der Werte im dazugehörigen Eintrag vergleichen. Immer wenn mehr Telefonate geführt wurden, wie Werte im Eintrag stehen, werden die Telefonate für die Ermittlung des günstigsten Anbieters herangezogen.

Ein Beispiel ist

- "150,10,150,90,150,150,150,150,150,150" wird immer dann für die Ermittlung des günstigsten Anbieters herangezogen, wenn in den Protokollen weniger als 10 Telefonate in der Zone gefunden wurden.

#### Zum Seitenanfang

### Feiertage eintragen

#### Feiertage

Dieser Eintrag steuert, ob LLcr die Feiertage für das aktuelle und das nächste Jahr automatisch im Router eintragen soll. Vorhandene Werte in der Feiertagstabelle werden dabei gelöscht. Der Router verwendet an den Feiertagen die Least-Cost Einträge für Samstag und Sonntag. LLcr kennt alle Feiertage von 2005 bis einschließlich 2010. Grundlage sind eine Übersicht über die gesetzlichen Feiertage und Termine der beweglichen Feiertage 1700-2199 und der Kalenderrechner der Salesianern.

- Bei "Unverändert" verändert LLcr die Feiertagstabelle im Router nicht. Dies ist die Standardeinstellung.
- Bei "Keine Feiertage" löscht LLcr die Feiertagstabelle im Router.
- Bei "Deutschland" wird die Feiertagstabelle im Router mit den gesetzlichen Feiertagen gefüllt, die in ganz Deutschland gelten. Das sind Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Erster Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, der Tag der Deutschen Einheit, der erste Weihnachtstag und der zweite Weihnachtstag. Die gesetzlichen Feiertage einzelner Bundesländer und einzelner Gemeinden (Heilige 3 Könige, Fronleichnam, der Friedenstag in Augsburg, Mariä Himmelfahrt, der Reformationstag, Allerheiligen und der Buß- und Bettag) werden nicht berücksichtigt.
- Bei "Baden-Würtemberg" oder einem anderem Bundesland wird die Feiertagstabelle im Router mit den gesetzlichen Feiertagen dieses Bundeslandes gefüllt. Feiertage, die nur in bestimmten Gemeinden gelten (Fronleichnam in Gemeinden Sachsens und Thüringens, Mariä Himmelfahrt in Gemeinden Bayerns und des Saarlandes und der Friedenstag in Augsburg) werden nicht berücksichtigt.

Beispiele sind

- "Unverändert".
- "Sachsen-Anhalt".

#### Zum Seitenanfang

### Einstellungen für den Testbetrieb

#### Testbetrieb

Kennzeichen, ob LLcr im Testbetrieb läuft.

- Bei "ja" wird der Entwicklungs- und Programmtest aktiviert. Bei dieser Einstellung müssen die Entwicklungsumgebung von LLcr und das Programm LLcrTest vorhanden sein.
- Bei "nein" arbeitet LLcr normal. Dies ist die Standardeinstellung.

Andere Werte sind nicht zulässig. Belassen Sie den Eintrag immer auf "nein".

#### Testergebnisdatei

Dieser Eintrag wird nur für die Programmtests von LLcr mit LLcrTest verwendet. Hiermit wird festgelegt, wohin im Testbetrieb die Inhalte der Initialisierungsdatei LLcr_*.ini, der TGeb-Initialisierungsdatei TGeb.ini, der neuen Routerkonfiguration LLcr_neu.lcr und der Langliste LLcrLang.txt ausgegeben werden sollen.

#### Zum Seitenanfang

## Verweise auf andere Dokumente

Übersicht

Inbetriebnahme

Dialogbeschreibung

Steuerung

Verzeichnisse, Dateien usw.

Unterstützung

Historie

Entwicklung und Test

#### Zum Seitenanfang