# Inbetriebnahme

## Little-Least-Cost-Router

## LLcr V1.41

Copyright © J.W.Schmitz-Hübsch

Letzte Änderung 02.01.2005

## Inhaltsverzeichnis

- Kurz und knapp
- Installation
- Firmware des Routers
- Betriebssystem
- Filetransferprogramm Tftp
- Telefongebührenrechner TGeb
- LANconfig und LANmonitor
- Little-Least-Cost-Router LLcr
- Konfiguration
- Telefongebührenrechner TGeb konfigurieren
- LANmonitor konfigurieren
- Inbetriebnahme
- Testbetrieb
- Echteinsatz
- 0190/0900-Blocker
- Programmaufruf
- Automatikbetrieb
- LLcr ohne Filetransferprogramm Tftp
- Verweise auf andere Dokumente

## Kurz und Knapp

In diesem Dokument ist die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme des Programms LLcr beschrieben:

- Überprüfen Sie die Firmware Ihres Routers.
- Je nach Betriebssystem ist das Filetransferprogramm Tftp schon vorhanden oder muss installiert werden.
- Installieren Sie den Telefongebührenrechner TGeb, die LANCOM-Programme LANCOM LANconfig und LANmonitor sowie den Little-Least-Cost-Router LLcr.
- Konfigurieren Sie TGeb und LANmonitor.
- Es folgen der Testbetrieb, der Echteinsatz und der Automatikbetrieb.
- Der 0190/0900-Blocker ist getrennt beschrieben.

#### Zum Seitenanfang

## Installation

### Firmware des Routers

Auf dem Router muss eine Firmware ab V3.10, V3.20, V3.50 (getestet) oder eine höhere Version (ungetestet) aktiviert sein. Wenn dies nicht Fall ist, müssen Sie die Firmware von der LANCOM-Download-Seite herunterladen. Wie sie geladen und aktiviert wird, ist bei der Firmware beschrieben. Die aktuelle Version von LLcr wurde mit der LANCOM-Firmware V3.50 getestet.

### Betriebssystem

Das Betriebssystem Windows NT 4.0 ab Servicepack 4, Windows 2000, Windows 95 B, Windows 98 oder Windows ME (alle getestet) muss installiert sein. LLcr wurde von mir nicht unter Windows XP getestet. Sie müssen

- das Betriebssystem im Verzeichnis C:\Winnt\ oder in C:\Windows\ installiert haben,
- alle Programme in C:\Programme\ installieren,
- unter Windows NT/2000 als Administrator angemeldet sind.

### Filetransferprogramm Tftp

Das Filetransferprogramm Tftp.exe für das "Trivial File Transfer Protocoll" gehört zu Windows NT/2000 und liegt im Verzeichnis C:\Winnt\System32\. Es handelt sich dabei um einen Tftp-Client, keinen Server. Verwechseln Sie Tftp bitte nicht mit Ftp. Sie benötigen das Programm, damit LLcr die Konfiguration des Routers automatisch auslesen und wieder in den Router zurückschreiben kann. Das Programm funktioniert auch unter Windows 95. Dieser Tftp-Client vom Microsoft funktioniert nicht unter Windows 98/ME.

Wenn Sie LLcr auch unter Windows 95/98/ME einsetzen wollen, können Sie den Tftp-Client von HaneWIN verwenden (getestet mit Version 1.3). Er funktioniert auch mit Windows NT/2000. Das Programm ist Teil der Shareware-Paketes "HaneWIN TFTP Server". Die Registrierung kostet 19 € für eine private Nutzung. Das Programm installiert sich unter C:\Programme\tftp. Wenn Sie den Tftp-Client tftp.exe nach C:\winnt\system32\tftp.exe oder nach C:\Windows\system\tftp.exe kopieren, findet LLcr den Client automatisch. Ansonsten müssen Sie in LLcr den Pfad bei Tftp Programm eintragen.

Falls Sie keinen der beiden Tftp-Clients verwenden, kann LLcr die Konfiguration des Routers nicht automatisch auslesen und wieder in den Router zurückschreiben. Wie Sie das selbst erledigen, können Sie im Kapitel LLcr ohne Filetransferprogramm Tftp nachlesen.

### Telefongebührenrechner TGeb

Der Gebührenrechner TGeb V5.4, V5.4a oder eine höhere Version (ungetestet) muss installiert werden. Das Programm kann kostenlos von www.billiger-telefonieren.de heruntergeladen werden. Die Installation ist auf der TGeb-Installationsseite ausführlich beschrieben. Sie können als Zielverzeichnis für TGeb C:\TGeb\ oder C:\Programme\TGeb\ angeben. Das ist das TGeb-Programmverzeichnis. LLcr unterstützt beide Varianten.

TGeb wird benötigt, weil LLcr nicht direkt auf die Informationen in der TGeb-Tarifdatei zugreifen kann. Deshalb wirdTGeb von LLcr veranlasst, die Tarife in die TGeb-LCR-Anbieterdatei TGeb_lcr.txt zu schreiben. LLcr liest diese Datei und errechnet für jedem Tag, jede Uhrzeit und jede Tarifzone den günstigsten Anbieter.

LLcr funktioniert ab der Version 1.40 nicht mehr mit älteren Versionen von TGeb.

### LANconfig und LANmonitor

Diese Beschreibung geht davon aus, dass Sie das Konfigurationsprogramm LANconfig installiert haben. Sie benötigen LANconfig nur, wenn Sie die erzeugten Konfigurationsdateien des Routers ansehen oder ausdrucken wollen. LLcr überprüft dazu in der Registry, ob LANconfig installiert ist.

Weiterhin benötigen Sie ein Werkzeug, um die Konfigurationsdatei des Routers zu sichern und das Least-Cost-Routing im Router zu aktivieren. Dazu können Sie LANconfig oder WEBconfig, Tftp, Telnet oder eine andere Terminalemulation verwenden. Dies ist ausführlich im Benutzerhandbuch ihres LANcom Office beschrieben.

Falls Sie zur Ermittlung des günstigsten Anbieters die Gesprächsdauer der in der Vergangenheit geführten Telefonate heranziehen wollen, müssen Sie das Monitorprogramm LANmonitor installieren. Auch das ist ausführlich im Benutzerhandbuch Ihres LANcom Office beschrieben.

### Litte-Least-Cost-Router LLcr

Letztendlich muss das Programm LLcr installiert werden. Es kann kostenlos von der LLcr-Homepage heruntergeladen werden. Die Installation ist einfach:

- Legen Sie ein neues Verzeichnis C:\Programme\LLcr\ an. Das ist das LLcr-Programmverzeichnis.
- Downloaden Sie das Archiv llcrxxx.zip in das LLcr-Programmverzeichnis (xxx steht für die Versionsnummer). Entpacken Sie llcrxxx.zip. Es werden die vier Dateien liesmich.txt, LLcr.exe, LLcr.help, LLcr.html, unzip.exe, das LLcr-Lizenzverzeichnis und das LLcr-DokuVerzeichnis erzeugt:
- Erstellen Sie auf dem Desktop oder im Ordner "Start > Programme" eine Verknüpfung zum Programm LLcr.exe. Geben Sie als Arbeitsverzeichnis das LLcr-Programmverzeichnis an.

Die Bedienung von LLcr ist in der Dialogbeschreibung erläutert.

Wenn Sie keine unbekannte exe-Datei ausführen wollen, können Sie die Entwicklungs- und Testumgebung von LLcr mit allen Sourcen von der LLcr-Homepage herunterladen und LLcr.exe selbst erzeugen. Auf den jeweiligen Homepages finden Sie die Sourcen von freeWrap, HelpSystem, InfoZIP und Tcl. Die Sourcen von TGeb und Tftp sind nicht veröffentlicht.

#### Zum Seitenanfang

## Konfiguration

### Telefongebührenrechner TGeb konfigurieren

Sie müssen TGeb einmal aufrufen, damit das Programm seine Initialisierungsdatei anlegt. Anderenfalls wird LLcr Ihnen einem Fehler melden.

Wie schon oben erwähnt, benötigen Sie den Telefongebührenrechner TGeb, weil LLcr nicht direkt auf die Informationen in der TGeb-Tarifdatei zugreifen kann. Deshalb schreibt TGeb die Tarife in eine Datei, die LLcr auswerten kann. Welche Anbieter dabei berücksichtigt werden, wird von TGeb in so genannten "Anbieterprofilen" gespeichert. Hier stehen die Anbieter und der gewählte Tarif (z.B. "01033 Deutsche Telekom ISDN Standard").

TGeb bietet standardmäßig das Anbieterprofil "ohne Anmeldung", bei der alle Call-By-Call-Anbieter berücksichtigt werden. TGeb steuert diese Einstellung nicht über das Programm, sondern über die TGeb-Tarifdatei aus dem Internet, die sich immer wieder ändert. Wenn Sie einen günstigeren Tarif haben und das nicht ändern, werden andere Anbieter bevorzugt. Um es zu ändern, müssen Sie spätestens für den Echteinsatz ein eigenes Anbieterprofil erstellen. In dieser Dokumentation gehe ich davon aus, dass Sie dieses Anbieterprofil "LLcr" nennen und es jetzt erstellen. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

- Rufen Sie das Programm TGeb im Dialog auf.
- Wählen Sie "Übersicht > Anbieter und Tarife", um ein neues Anbieterprofil anzulegen. Zuerst stellen Sie bei "Anbieterprofile" das Profil "ohne Anmeldung" ein. Stellen Sie jetzt bei "Gewählte Anbieter und Tarife" den Anbieter "01033 DeutscheTelekom" ein und wählen Sie in "Tarifwahl für -" den richtigen ISDN-Tarif. Das Feld "Anbieter ohne Anmeldung immer in der Übersicht zeigen" darf nicht aktiviert sein. Das Feld "0190-Anb. ausblenden" wird ignoriert.
- Speichern Sie Ihr Anbieterprofil in "Anbieterprofile" unter dem Namen "LLcr". Jedes hier eingetragene Anbieterprofil kann von LLcr verwendet werden. Sie müssen den Namen des Profils später im Eintrag TGeb Anbieterprofil von LLcr eintragen.
- Verlassen Sie "Anbieter und Tarife" mit "Schließen".
- Beenden Sie TGeb über den Menüpunkt "Gespräch > Programm beenden". Das Programm speichert jetzt Ihre Einstellungen im TGeb-Programmverzeichnis in der Datei TGeb.ini.

Wenn Sie später Anbieter hinzunehmen oder ausschließen wollen, müssen Sie diese Schritte wiederholen.

### LANmonitor konfigurieren

Sie können zur Ermittlung des günstigsten Anbieters die Gesprächsdauer der in der Vergangenheit geführten Telefonate heranziehen. In diesem Fall müssen Sie die Protokollierung in LANmonitor aktivieren. Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn ein Rechner (fast) immer eingeschaltet ist. Anderenfalls können Sie dieses Kapitel überspringen.

Wenn Sie jetzt im LANmonitor die Protokollierung aktivieren, denken Sie daran, dass sie frühestens in einem Monat ausreichend viele Daten haben, um sie für die Berechnung der Tarife heranzuziehen:

- Rufen Sie das Programm LANmonitor im Dialog auf.
- Wählen Sie in "Gerät > Eigenschaften" die Karteikarte "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung aller Verbindungen. Wählen Sie die Einstellung "Eine Datei für jeden Monat anlegen", denn sie ist ein guter Kompromiss zwischen Dateigröße und Anzahl der Dateien. Aber auch die beiden anderen Einstellungen "Eine Datei für jeden Tag anlegen" oder "Eine Datei mit folgendem Namen anlegen ..." sind für LLcr zulässig.
- Speichern Sie die Einstellungen mit "OK".
- Führen Sie einige Telefonate und kontrollieren Sie mit LANmonitor in "Gerät > Eigenschaften > Protokoll > Anzeigen", ob die Protokolldateien im Verzeichnis C:\Programme\LANCOM\LANmonitor\log\ vorhanden sind.
- Um die Protokolle in LLcr zu verwenden, müssen sie dies später in LLcr bei Gespraechsdauer lesen von eintragen.

Auch wenn Sie viele Telefonate protokolliert haben, ist das für LLcr kein Problem. Auf einen Pentium mit 533 Mhz läuft LLcr etwa zwei Minuten plus eine Minute für je 6.000 Telefonate (getestet bis 100.000 Telefonate).

#### Zum Seitenanfang

## Inbetriebnahme

Bevor Sie weiterlesen, sichern Sie die aktuelle Konfiguration des Routers so, wie sie es sonst auch machen. Falls Sie normalerweise keine Sicherung machen - jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen.

Die Inbetriebnahme von LLcr wird in den drei Kapiteln Testbetrieb, Echteinsatz und Automatikbetrieb sehr ausführlich beschrieben. Dabei gehe ich davon aus, dass Sie einen Tftp-Client einsetzen. Ansonsten müssen Sie sich noch mit dem Kapitel LLcr ohne Filetransferprogramm Tftp beschäftigen.

Wenn Ihnen das alles zu lange dauert ...

... können es natürlich auch mit folgender Kurzbeschreibung versuchen:

- Rufen Sie LLcr auf. Der Arbeitsbereich ist leer. Die Statusampel ist aus.
- Erstellen Sie mit dem Button "Neu" eine neue Initialisierungsdatei. Der Arbeitsbereich ist jetzt gefüllt. Die Ampel zeigt gelb.
- Wenn Ihr Internetprovider einen Proxy vorschreibt, müssen Sie Http Proxy Host und Http Proxy Port füllen. Für die Onlinehilfe klicken Sie auf den grünen OK-Haken vor dem Eintrag.
- Scrollen Sie im Arbeitsbereich nach unten. Tragen Sie bei IP-Nummer des Routers und ggf. Passwort des Routers die IP-Adresse und ggf. das Passwort Ihres Routers ein.
- Klicken Sie bei Konfiguration lesen von den Button "router" an.
- Setzen Sie auch Konfiguration schreiben in auf "router".
- Scrollen Sie im Arbeitsbereich weiter nach unten. Tragen Sie bei Eigene Vorwahl Ihre Vorwahlnummer ein.
- Wenn die Statusampel immer noch gelb zeigt, ist Ihre Konfiguration noch nicht fehlerfrei. Scrollen Sie durch den Arbeitsbereich. Mindestens ein Eintrag zeigt einen gelben Achtung-Button. Klicken Sie ihn an und beseitigen Sie das Problem. Klappt nicht? Pech gehabt! - Lesen Sie bei Testbetrieb weiter.
- Jetzt zeigt die Ampel grün. Starten Sie mit dem Button "Ausführen" die Verarbeitung. Es wird ein ausführliches Protokoll mit dem Ablauf der Verarbeitung angezeigt. Das Programm lädt die Telefontarife aus dem Internet. Dann startet TGeb und ermittelt die Telefontarife. Das dauert eine Weile. Zuletzt berechnet LLcr die günstigsten Anbieter. Wenn LLcr am Ende in einer Hinweisbox meldet: "Die Verarbeitung wurde fehlerfrei beendet" - meinen Glückwunsch - Sie haben gerade die Least-Cost Tabelle Ihres Routers gefüllt.
- Wenn statt dessen die Ampel rot zeigt und die Verarbeitung mit einer Fehlermeldung endet - grämen Sie sich nicht - Ihnen geht es nicht schlechter als anderen. Lesen Sie bei Testbetrieb weiter.

### Testbetrieb

Im Testbetrieb prüfen Sie, ob alles funktioniert.

- Rufen Sie LLcr auf. Der Arbeitsbereich ist leer und die Ampel ist aus.
- Erstellen Sie mit dem Button "Neu" oder im Menü "Datei > Neu" eine neue Initialisierungsdatei. Wenn noch keine Initialisierungsdatei im aktuellen Verzeichnis vorhanden war, erhält diese Datei den Namen LLcr_1.ini. Die Ampel zeigt gelb.
- Scrollen Sie zum Eintrag Eigene Vorwahl und tragen Sie dort Ihre Vorwahlnummer ein. Mit diesen Einstellungen können Sie LLcr sofort ohne Router testen. Es gibt fünf Ausnahmen:
  - Wenn die Programme Tftp, TGeb oder unzip.exe nicht in den vorgeschlagenen Verzeichnissen installiert wurden, müssen Sie in den zugehörigen Einträgen Tftp Programm, TGeb Programm oder Unzip Programm mit dem Button "..." angeben, wo das Programm liegt.
  - Wenn das LLcr-Arbeitsverzeichnis nicht im Temp-Verzeichnis von Windows liegen soll, müssen Sie in Arbeitsverzeichnis von LLcr mit dem Button "..." ein anderes Verzeichnis auswählen.
  - Wenn Ihr Internetprovider einen Proxy vorschreibt, müssen Sie die Einträge Http Proxy Host und Http Proxy Port füllen.
  - Wenn Sie in der TGeb-Konfiguration ein neues Anbieterprofil "LLcr" eingerichtet haben, müssen Sie TGeb Anbieterprofil auf "LLcr" stellen.
  - Wenn Sie keine Verbindung zum Internet haben, tragen Sie in HttpTariffdateiAdresse mit dem Button "..." den absoluten Pfad zu einer lokalen TGeb-Tarifdatei ein. Diese Datei haben Sie bei der Installation von TGeb aus dem Internet geladen.
- Wenn die Statusampel immer noch gelb zeigt, ist Ihre Konfiguration noch nicht fehlerfrei. Scrollen Sie durch den Arbeitsbereich. Mindestens ein Eintrag zeigt einen gelben Achtung-Button. Klicken Sie ihn an und beseitigen Sie das Problem. Wenn Sie den Fehler nicht finden können, geht es weiter beim Support.
- Die Ampel zeigt jetzt grün. Starten Sie mit dem Button "Ausführen" oder im Menü "Datei > Ausführen" die Verarbeitung. Das Programm lädt die aktuelle TGeb-Tarifdatei. Dann startet TGeb und ermittelt die Telefontarife. Das dauert eine Weile. Zuletzt berechnet LLcr die günstigsten Anbieter und erzeugt im LLcr-Arbeitsverzeichnis die Ausgabedateien. Ihr Inhalt ist noch nicht relevant. Wenn dabei ein Fehler auftritt, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Ampel zeigt rot. Schauen Sie bei Offene Punkte und bekannte Probleme nach. Wenn Sie den Fehler nicht finden können, geht es weiter beim Support.
- Wenn Sie die Protokollierung der Telefonate im Monitorprogramm LANmonitor konfiguriert haben, können Sie dies jetzt testen. Dazu stellen Sie Gespraechsdauer lesen von mit dem Button "standard" auf C:\Programme\LANCOM\LANmonitor\Log\*.log oder mit dem Button "..." auf das Verzeichnis, in dem die Dateien liegen. Starten Sie mit dem Button "Ausführen" wieder die Verarbeitung. Das Programm analysiert jetzt zusätzlich die Protokolle und verwendet die Gesprächsdauern zur Ermittlung der günstigsten Anbieter je Zone. Wenn dabei ein Fehler auftritt, schauen Sie bitte bei Offene Punkte und bekannte Probleme nach. Wenn Sie den Fehler nicht finden können, geht es weiter beim Support.
- Jetzt müssen Sie die Least-Cost Tabelle im Router vorbereiten. Löschen Sie mit dem Konfigurationsprogramm LANconfig in der Least-Cost Tabelle des Routers alle Einträge, die LLcr neu erzeugen soll, oder schalten Sie bei diesen Einträgen den automatischen Rückfall (Fallback) ein, damit LLcr diese Einträge löscht. Falls Sie Einträge haben, die LLcr nicht löschen soll, müssen Sie bei diesen Einträgen den automatischen Rückfall ausschalten! Aktivieren Sie im Konfigurationsbereich "Least-Cost-Router" des Routers das Least-Cost-Routing für den Router, die a/b-Ports und die LANCAPI. Speichern Sie diese Einstellung des Routers.
- Sichern Sie die geänderte Konfiguration des Routers mit dem Konfigurationsprogramm LANconfig in eine Lcf-Datei. Legen Sie die Sicherung NICHT in das Arbeitsverzeichnis von LLcr.
- Jetzt wechseln Sie wieder zu LLcr. Um die Least-Cost Tabelle für Ihren Standort zu erstellen und um die Konfiguration des Routers auszulesen, müssen Sie Konfiguration lesen von auf "router" stellen. Auch die Einträge IP-Nummer des Routers und ggf. Passwort des Routers müssen gesetzt werden. Setzen Sie Konfiguration schreiben in noch NICHT auf "router". Dies geschieht erst im Echteinsatz.
- Starten Sie jetzt wieder die Verarbeitung und prüfen Sie danach das Ergebnis im Menupunkt "Auswertung > LANcom-NeueRouterkonfiguration" mit dem Button " Bearbeiten". Das LANcom Anzeigeprogramm für Routerkonfigurationen wird gestartet. Unter "Least-Cost-Router > Zeiten und Feiertage > Least-Cost-Tabelle" finden Sie die erzeugten Einträge. Wenn der Button "Bearbeiten" in LLcr nicht aktiviert werden kann, haben Sie das Konfigurationsprogramm LANconfig nicht richtig installiert.
  Unter dem Menupunkt "Auswertungen > LLcr-Langliste" finden Sie eine Auswertung zur erzeugten Least-Cost-Routing-Tabelle.
  Falls die Ampel stattdessen rot zeigt und die Verarbeitung mit einer Fehlermeldung endet, schauen Sie bitte bei Offene Punkte und bekannte Probleme nach. Wenn Sie den Fehler nicht finden können, geht es weiter beim Support.
- Jetzt passen Sie die Einstellungen zur Least-Cost-Tabelle an. Damit steuern Sie den Umfang der erzeugten Least-Cost Tabelle für den Router. Wenn Sie die Werte aus der Initialisierungsdatei beibehalten wollen, haben Sie den Testbetrieb erfolgreich abgeschlossen. Ansonsten können Sie mit folgenden Einträgen spielen:
  - Abgewertete Anbieter
  - Abgewertete Anbieter im Ort
  - Anzahl Anbieter
  - Eigene Netzkennzahl
  - Gespraechsdauer lesen von
  - Gespraechsdauer Ort
  - Gespraechsdauer Nah
  - Gespraechsdauer Regio
  - Gespraechsdauer Fern
  - Gespraechsdauer Mobil
  - Mit Ortszone
  - Mit Nahzone
  - Mit Regiozone
  - Mobilnetz
  - TGeb Anbieterprofil
  - Blockierte Nummern
  - Nummern direkt waehlen
  - NummernDanachBlockieren
  - Vor blockierte Nummer stellen
- Mit dem Eintrag Feiertage können Sie die Feiertagstabelle des Routers automatisch füllen.
- Es geht jetzt so lange bei den drei letzten Schritten weiter, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

Spätestens hier sollten Sie in LLcr Ihre Initialisierungsdatei mit dem Button "Speichern" oder mit dem Button "Speichern unter" (Menü "Datei > Speichern") oder "Datei > Speichern unter") einmal speichern.

### Echteinsatz

Nun wird es spannend. Für den Echteinsatz sind folgende Schritte erforderlich:

- Stellen Sie in LLcr den Eintrag Konfiguration schreiben in auf "router".
- Starten Sie die Verarbeitung. LLcr schreibt jetzt zusätzlich die geänderte Konfigurationsdatei wieder in den Router.
- Starten Sie das Monitorprogramm LANmonitor, um zu sehen, welche Telefonnummern der Router wählt.
- Schon telefoniert?

### 0190/0900-Blocker

Um den 0190/900-Blocker zu aktivieren, müssen Sie einige Einträge ändern. Am einfachsten ist es, bei Blockieren von Nummern mit dem Auswahl-Button eine der Standardeinstellungen auszuwählen. Danach müssen Sie nur noch eine Ihrer eigenen Telefonnummern ohne Vorwahl bei Vor blockierte Nummer stellen eintragen. Fertig.

Sie wollen diese Einstellungen von Hand ändern? Dann sollten Sie sich zuvor noch einmal vergegenwärtigen, wie das Least-Cost-Routing-Modul des Routers arbeitet.

- Das Least-Cost-Routing-Modul kann in einer Tabelle bis zu 256 Einträge speichern. Jeder Eintrag enthält eine Vorwahl mit ein bis fünf Ziffern. Zu jeder Vorwahl ist kann man u.a. festlegen, für welche Wochentage und für welche Uhrzeit diese Vorwahl gelten soll. Der Begriff Vorwahl bezieht sich hier auf die ersten Ziffern der gewählten Telefonnummer.
- Bei jeder gewählten Telefonnummer prüft das Least-Cost-Routing-Modul, ob dazu eine Vorwahl in der Tabelle vorhanden ist. Dabei werden nur die Vorwahlen berücksichtigt, bei denen der Wochentag und die Uhrzeit passen. Von diesen Vorwahlen wird diejenige verwendet, bei der von links nach rechts die meisten Ziffern lückenlos mit der gewählten Nummer übereinstimmen. Dabei spielt die Position der Vorwahl in der Tabelle keine Rolle. Nur wenn mehrere gleiche Vorwahlen vorhanden sind, wird die erste Vorwahl verwendet.

### Programmaufruf

LLcr kann mit folgenden Argumenten aufgerufen werden:

- "LLcr.exe /OPEN LLcr_xxxxxx.ini" öffnet die angegebene Initialisierungsdatei beim Programmstart. LLcr_xxxxxx.ini ist der Name der LLcr-Initialisierungsdatei.
- "LLcr.exe /OPEN LLcr_xxxxxx.ini /RUN" öffnet die angegebene Initialisierungsdatei und startet die Verarbeitung.
- "LLcr.exe /OPEN LLcr_xxxxxx.ini /RUN /EXIT" öffnet die angegebene Initialisierungsdatei, startet die Verarbeitung und beendet LLcr, wenn die Verarbeitung fehlerfrei war.
- "LLcr.exe /OPEN LLcr_xxxxxx.ini /RUN /EXIT /SILENT" öffnet die angegebene Initialisierungsdatei, startet die Verarbeitung und beendet LLcr in jedem Fall.

Die Reihenfolge und Groß/Kleinschrift der Argumente sind beliebig.

Beim Programmende liefert LLcr einen Return-Code zurück. Nur bei 0 wurde das Programm fehlerfrei beendet.

- 0 = fehlerfreies Programmende.
- 1 = Fehler im Programmcode.
- 7 = Fehler beim Start der Laufzeitumgebung.
- 9 = Fehler in der Anwendung.
- Alle anderen Return-Codes sind ungeplant und damit Fehler in der Anwendung.

### Automatikbetrieb

Sie können den Update der Least-Cost Tabelle unter Windows NT/2000 automatisieren. Wenn der Internet-Explorer installiert ist, fügen Sie unter "Arbeitsplatz > Geplante Vorgänge > Geplanten Task hinzufügen > Durchsuchen" einen neuen Task mit der Anwendung "C:\Programme\LLcr\LLcr.exe /OPEN LLcr_xxxxxx.ini /RUN /EXIT /SILENT" hinzu (LLcr_xxxxxx.ini ist der Namen Ihrer LLcr-Initialisierungsdatei). Als Arbeitsverzeichnis geben Sie unter "Ausführen in:" das Verzeichnis mit der LLcr-Initialisierungsdatei an. Die anderen Eintragungen sind beliebig.

#### Zum Seitenanfang

## LLcr ohne Filetransferprogramm Tftp

Falls Sie keinen Tftp-Client verwenden, müssen Sie die Arbeit des Filetransferprogramms Tftp übernehmen.

- Zuerst speichern Sie die Konfiguration des Routers mit dem Konfigurationsprogramm LANconfig in einer Lcf-Datei. Der Dateiname ist beliebig, solange er mit ".lcf" endet. Speichern Sie diese Datei NICHT im Arbeitsverzeichnis von LLcr.
- Im Programm LLcr wählen Sie in Konfiguration lesen von mit dem Button "..." die Lcf-Datei aus, die sie gerade gespeichert haben. Zusätzlich muss Inhalt der Konfigurationsdatei auf "vollständig" stehen, damit die neue Routerkonfiguration vollständig in die Lcf-Datei LLcr_neu.lcf geschrieben wird.
- Dann können Sie mit dem Button "Ausführen" die Verarbeitung starten. Wenn die Verarbeitung fehlerfrei beendet wurde, dann steht die neue Konfiguration in der Datei LLcr_neu.lcf im LLcr-Arbeitsverzeichnis.
- Jetzt können Sie die Konfiguration des Routers mit dem Konfigurationsprogramm LANconfig aus der Datei LLcr_neu.lcf in den Router schreiben.

#### Zum Seitenanfang

## Verweise auf andere Dokumente

Übersicht

Inbetriebnahme

Dialogbeschreibung

Steuerung

Verzeichnisse, Dateien usw.

Unterstützung

Historie

Entwicklung und Test

#### Zum Seitenanfang