# Verzeichnisse, Dateien usw.

## Little-Least-Cost-Router

## LLcr V1.41

Copyright © J.W.Schmitz-Hübsch

Letzte Änderung 02.01.2005

## Inhaltsverzeichnis

- Das LLcr-Programmverzeichnis
- Das LLcr-DokuVerzeichnis
- Das LLcr-Lizenzverzeichnis
- Das LLcr-Arbeitsverzeichnis
- Das LANmonitor-Protokollverzeichnis
- Die Registry
- Das Environment
- Verweise auf andere Dokumente

## Das LLcr-Programmverzeichnis

Dieses Verzeichnis enthält alle Dateien der LLcr-Installation. LLcr findet dieses Verzeichnis selbstständig.

#### liesmich.txt

Die Datei enthält einen kurzen Hinweis auf die Installation und Dokumentation von LLcr.

#### LLcr.exe

Das ist das fertig kompilierte, ausführbare Programm LLcr. Es wurde mit freewrap von Dennis LaBelle erstellt. Wenn Sie die Entwicklungs- und Testumgebung von LLcr mit allen Sourcen von der LLcr-Homepage herunterladen, können Sie LLcr.exe selbst erzeugen.

#### LLcr.help

Die Hilfedatei enthält den Aufbau der Online-Hilfe. Sie ist für das HelpSystem von Andrei A. Gratchev erforderlich.

#### LLcr.html

Startseite der Dokumentation für einen Browser.

#### LLcr_*.ini

Die Initialisierungsdateien von LLcr werden vom LLcr-Programm in dem Verzeichnis angelegt, das beim Aufruf von LLcr aktuell ist. Dies ist normalerweise das LLcr-Programmverzeichnis. Diese Dateien können in beliebigen Verzeichnissen liegen. Sie erhalten bei der Neuanlage im Dialog den Namen LLcr_xxxx.ini (xxxx ist eine fortlaufende Nummer). Der Name kann im Dialog mit Speichern unter geändert werden. Er muss mit "LLcr_" beginnen und mit ".ini" enden. Wenn LLcr eine Initialisierungsdatei speichert, wird sie neu erzeugt.

Der Inhalt ist im Dokument über die Steuerung beschrieben.

Eine Initialisierungsdatei enthält alle Einträge aus dem LLcr-Dialog in der Form "{name} = {wert}". Vor und nach den Gleichheitszeichen dürfen Leerzeichen und/oder Tabulatorzeichen (White-Spaces) stehen. LLcr berücksichtigt die Groß- und Kleinschreibung der Namen und der Werte. Ungültige Zeilen werden von LLcr ignoriert und stattdessen ein Standardwert verwendet. Auch für fehlende Zeilen verwendet LLcr einen Standardwert. Alle Zeilen der Initialisierungsdateien, die mit Hash "#" beginnen, enthalten Kommentare und werden ignoriert. Davor dürfen Leerzeichen und/oder Tabulatorzeichen (White-Spaces) stehen. Zusätzlich darf eine Initialisierungsdatei Leerzeilen enthalten.

Wenn bei einem Eintrag alternative Werte zulässig sind, wird dies in der Beschreibung durch mehrere Gleichheitszeichen " =" angedeutet. Mehrstellige Zahlen werden durch "n..n" symbolisiert. Andere individuelle Werte sind in geschweifte Klammern "{}" gesetzt. Es gibt folgende Einträge:

LLcrArbeitsverzeichnis=standard ={absoluterPfad}

TGebProgramm=standard ={absoluterPfad}

UnzipProgramm=standard ={absoluterPfad}

AuswertungenBearbeiten=alle =einige

HttpProxyHost= ={hostname}

HttpProxyPort= =n..n

HttpTarifdateiAdresse={Internetadresse} ={absoluterPfadMitDateiname}

HttpTarifdateiAlter=n..n

HttpTarifdateiImmerLaden=ja =nein

RouterIp=nnn.nnn.nnn.nnn

RouterPasswd= ={passwort}

KonfigurationLesenVon=nichts =router ={absoluterPfadMitDateiname}

TftpProgramm=standard ={absoluterPfad}

KonfigurationSchreibenNach=nichts =router

KonfigurationsdateienInhalt=vollständig =ohne_Usernamen und_Passworte =nur_LcrDaten

AnzahlAnbieter=1 =2 =3

EigeneVorwahl=n..n

TGebAnbieterProfil=ohne Anmeldung =ohne Mindestumsatz =alle Anbieter ={Anbieterprofilname}

EigeneNetzkennzahl=n..n

AbgewerteteAnbieter= =n..n =n..n,n..n,...,n..n

AbgewerteteAnbieteOrt= =n..n =n..n,n..n,...,n..n

BlockierenVonNummern=an =aus

BlockierteNummern=n..n,n..n,...,n..n

VorBlockierteNummerStellen=n..n

NummernDirektWaehlen=n..n,n..n,...,n..n

MitOrtszone=ja =nein

MitNahzone=ja =nein

MitRegiozone=ja =nein

Mobilnetz=D1 =D2 =E+ =o2 =alle

GespraechsdauerLesenVon=nichts =standard ={absoluterPfadMitDateiname(n)}

Gespraechsdauer Ort=n..n =n..n,n..n,...,n..n

GespraechsdauerNah=n..n =n..n,n..n,...,n..n

GespraechsdauerRegio=n..n =n..n,n..n,...,n..n

GespraechsdauerFern=n..n =n..n,n..n,...,n..n

GespraechsdauerMobil=n..n =n..n,n..n,...,n..n

Feiertage=Unverändert =Keine Feiertage =Deutschland =Baden-Würtemberg =Bayern =Berlin =Brandenburg =Bremen =Hamburg =Hessen =Mecklenburg-Vorpommern =Niedersachsen =Nordrhein-Westfalen =Reinland-Pfalz =Saarland =Sachsen =Sachsen-Anhalt =Schleswig-Holstein =Thüringen

Testbetrieb=ja =nein

TestergebnisDatei=

#### llcrxxx.zip

Das Archiv enthält die LLcr-Installation. Im Dateinamen steht xxx für die Versionsnummer.

#### unzip.exe

Dieser Entpacker UnZip V5.50 ist Teil von Info-ZIP. Damit entpackt LLcr die TGeb-Tarifdatei aus dem Internet. Sie benötigen UnZip auch dann, wenn Sie sonst einen anderen Entpacker verwenden.

Das Programm wird zusammen mit LLcr ausgeliefert und installiert.

#### Zum Seitenanfang

## Das LLcr-Lizenzverzeichnis

Dieses Verzeichnis enthält die Copyright- und Lizenzdateien der verwendeten Programme.

#### freeWrap_license.txt

Hier finden Sie das Copyright und die Lizenz zum Wrapper freeWrap.

#### gpl.txt

Hier finden Sie die Lizenzbestimmungen der GNU General Public License.

#### HelpSystem_license.txt

Hier finden Sie das Copyright und die Lizenz zu HelpSystem.

#### LLcr_license.txt

Hier finden Sie das Copyright und die Lizenz zu LLcr.

#### unzip_license.txt

Hier finden Sie das Copyright und die Lizenz zum Entpacker unzip.exe.

#### Zum Seitenanfang

## Das LLcr-DokuVerzeichnis

Dieses Verzeichnis enthält die Dokumentation von LLcr. Die Texte und Abbildungen liegen im Unterverzeichnis LLcr.

#### LLcr\index.html

Startseite der Dokumentation für einen Browser.

#### LLcr\llcr_*.html

Die HTML-Dateien enthalten diese Dokumentation. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet auf der LLcr-Homepage.

#### LLcr\llcr*.gif

Dies sind Abbildungen für die Dialogbeschreibung.

#### *.css

Hier stehen die externen Style-Sheets der Dokumentation. Sie sind erforderlich, um den Text im Browser im 22-Pixel-Raster zu positionieren.

#### standard.js

Jede Seite der Dokumentation enthält diese Java-Script-Datei.

#### x*.gif

Die Bilder fallen unter die Rubrik Schnick-Schnack. Sie werden mit einem kleinen Tool automatisch in die Html-Seiten eingefügt. Sie werden auch für die Online-Hilfe benötigt.

#### y*.gif

Diese Bilder werden von den Style-Sheets und Java-Script verwendet. Sie dienen zur Positionierung von Listen und Grafiken im 22-Pixel-Raster. Sie werden nicht für die Online-Hilfe benötigt.

#### Zum Seitenanfang

## Das LLcr-Arbeitsverzeichnis

Das LLcr-Arbeitsverzeichnis enthält alle Dateien, die beim Ausführen von LLcr.exe erzeugt werden. Wo dieses Verzeichnis liegt und wie es heißt, wird in LLcr im Eintrag Arbeitsverzeichnis von LLcr angegeben. Wenn Sie das Verzeichnis löschen, wird LLcr.exe es beim nächsten Mal neu anlegen.

Fast alle Dateien in diesem Verzeichnis können mit einer der Auswertungen im Dialog angezeigt, bearbeitet und gedruckt werden.

#### jjjjmmtt.zip

Dies ist die TGeb-Tarifdatei mit den aktuellen Tarifen aus dem Internet. Dabei steht "jjjjmmtt" für das Tagesdatum, an dem diese Tarife gelten. Wenn Sie in LLcr im Eintrag Http Tarifdatei Adresse den absoluten Pfad zu einer lokalen TGeb-Tarifdatei eingestellt haben, wird diese Datei unter den Namen jjjjmmtt.zip in das LLcr-Arbeitsverzeichnis kopiert.

#### LLcr.log

Dies ist die Protokolldatei von LLcr. Darin werden der Ablauf und alle Fehler des letzten Programmlaufes von LLcr protokolliert. Die Datei wird beim Programmanfang immer aus dem aktuellen Verzeichnis, aus dem LLcr-Programmverzeichnis und aus dem LLcr-Arbeitsverzeichnis gelöscht. Sie wird im aktuellen Verzeichnis erzeugt. Falls LLcr mit einem Fehler abgebrochen wird, bevor das LLcr-Arbeitsverzeichnis zum aktuellen Verzeichnis wurde, steht die Protokolldatei in dem Verzeichnis, das beim Start von LLcr das aktuelle Verzeichnis war oder im LLcr-Programmverzeichnis.

Die Protokolldatei kann im Dialog mit "Auswertung > Protokoll" angezeigt und gedruckt werden.

#### LLcr_alt.lcf

Die alte Konfigurationsdatei des Routers wird von LLcr erzeugt. Welche Daten sie enthält, steuert der Eintrag Konfiguration lesen von in LLcr.

Wie umfangreich der Inhalt ist, steuert der Eintrag Inhalt der Konfigurationsdatei in LLcr. Bedenken Sie, dass diese Datei bei der Einstellung "vollständig" in den Zeilen "(1.2.2.5.x.3)" (x ist eine fortlaufende Zahl) die unverschlüsselten Passworte aus dem Router enthält.

Die Datei kann im Dialog mit "Auswertung > LANcom-AlteRouterkonfiguration" angezeigt und gedruckt werden.

#### LLcr_alt.tftp

Die alte Konfigurationsdatei des Routers enthält die vollständige alte Konfiguration des Routers. Sie wird nur dann mit tftp aus dem Router gelesen, wenn der Eintrag Konfiguration lesen von in LLcr auf "router" steht. Sie wird sofort danach wieder gelöscht!

#### LLcr_dbg.ini

Diese Debug-Parameterdatei enthält alle Einträge aus der verwendeten Initialisierungsdatei sowie interne Einträge. Sie wird von LLcr nur für eine eventuelle Fehlersuche erzeugt.

Die Werte der beiden Einträge IP-Nummer des Routers und Passwort des Routers werden nicht in diese Datei geschrieben.

Die Datei kann im Dialog mit "Auswertung > LLcr-DebugParameter" angezeigt und gedruckt werden.

#### LLcr_dbg.txt

Die Debugdatei LLcr_dbg.txt enthält Informationen darüber, wie die Least-Cost Einträge zustande gekommen sind. Sie können diese Datei nach Excel97 laden (getestet), wenn Sie beim Öffnen der Datei in Excel97 folgende Einstellungen wählen:

Schritt 1 von 3

- Dateityp getrennt
- Import beginnt in Zeile 1
- Dateiursprung Windows(ANSI)

Schritt 2 von 3

- Trennzeichen Tab
- Aufeinanderfolgende Trennz... nein
- Texterkennungszeichen "

Schritt 3 von 3

- Vorschau der markierten Daten Alle Spalten markieren
- Datenformat der Spalten Text

Die Datei kann im Dialog mit "Auswertung > LLcr-DebugInformationen" angezeigt und gedruckt werden.

Die Datei enthält untereinander drei identisch aufgebaute Tabellen mit unterschiedlichem Komprimierungsgrad der Least-Cost Daten. Das beginnt bei der TGeb-LCR-Anbieterdatei TGeb_lcr.txt mit 384 Zeilen bis zur Least-Cost Tabelle des Routers mit maximal 256 Zeilen.

In Spalte 0 steht eine Zeilennummer. Die 384 Zeilen werden von 0 bis 383 durchnummeriert.

In Spalte 1 bis 3 stehen die Von- und BisUhrzeit und die Wochentage, in denen die Zeile gültig ist. Bei den Wochentagen bedeutet:

- "Mo-Fr" alle Werktage von Montag bis Freitag.
- "Sa-So" alle Wochenendtage und Feiertage.
- "Alle" alle Tage der Woche.

In Spalte 4 "T-Zone" steht die Zone, auf die sich die Zeile bezieht. Folgende Zonen kommen vor:

- "Ort" für die Ortszone ohne Vorwahl..
- "Nah" für alle Vorwahlnummern der Nahzone.
- "Regio" für alle Vorwahlnummern der Regio-50-Zone.
- "Fern" für alle Ferngespräche mit den Vorwahlen, die mit einer "0" beginnen und nicht in den anderen Zeilen berücksichtigt sind.
- "Mobil" fasst alle Mobilzonen (D1, D2, E+ und o2) zusammen, wenn diese nicht einzeln aufgeführt werden. Damit sind alle Vorwahlen 015, 016 und 017 abgedeckt.
- "D1"-Vorwahlen sind in der Beschreibung des Eintrags Mobilnetz aufgeführt.
- "D2"-Vorwahlen sind in der Beschreibung des Eintrags Mobilnetz aufgeführt.
- "E+"-Vorwahlen sind in der Beschreibung des Eintrags Mobilnetz aufgeführt.
- "o2"-Vorwahlen sind in der Beschreibung des Eintrags Mobilnetz aufgeführt.

Die Spalte 5 "WieOft" zeigt an, für wie viele Zeilen diese Zeile gilt.

- "0" heißt, dass die Zeile überflüssig ist. In der Spalte "Siehe Eintrag" steht dazu ein Hinweis.
- "1" heißt, dass die Zeile nur einmal verwendet wird. Das ist der Normalfall.
- "2" bis "9" heißt, dass die Zeile auch für andere Zeilen gilt. Dafür sind eine oder mehrere andere Zeilen überflüssig geworden.

Die Spalte 6 "Siehe_Eintrag_" enthält einen Hinweis, warum die Zeile entfallen ist; d.h. warum in der Spalte 5 "WieOft" eine 0 steht.

Die Spalte 7 "Preisvergleich" zeigt für die drei günstigsten Anbieter die Preise aus der Spalte "Ct/Gesp". Ein Doppelpunkt trennt die Zahlen voneinander. Wenn weniger als drei Anbieter vorhanden sind, steht dort stattdessen ein- bis dreimal "KeinAnbieter". Mit der Spalte wird bei Zeilen der Fernzone überprüft, ob Zeilen der Nah- oder Regiozone mit gleicher Zeit und gleichem Wochentag in dieser Zeile berücksichtigt werden können.

Die folgenden zwei Spalten wiederholen sich dreimal für die drei günstigsten Anbieter dieser Zeile. In den Spalten 8,10 und 12 "ProvNr." steht die Netzkennzahl des Anbieters. In den Spalten 9,11 und 13 "Ct/Gesp" der aufsummierte Preis aller Telefonate mit diesem Anbieter für die Zeile. Dabei werden Wochentag, Uhrzeit, Zone, Minutenpreis, a/b-Takt und Gespraechsdauer berücksichtigt. Welche Gesprächsdauern angenommen werden, wird über die Einträge Gespraechsdauer lesen von, Gespraechsdauer Ort, Gespraechsdauer Nah, Gespraechsdauer Regio, Gespraechsdauer Fern und Gespraechsdauer Mobil festgelegt. Dahinter folgt eine Spalte mit einem senkrechten Strich "|".

Darauf folgt für jeden Anbieter eine Gruppe mit acht Spalten. Es können bis zu 99 Anbieter in der Zeile stehen. In "ProvNr." steht die Netzkennzahl, in "Anbieter_Name" der Name des Anbieters. "Ct/Min" ist der Minutenpreis, "TaktSec" ist die Taktzeit in Sekunden. In "Ct/Takt" steht der Preis je Takt und in "Ct/Gesp" der aufsummierte Preis aller Telefonate mit diesem Anbieter für die Zeile. "Sortierschlüssel" ist das Sortierkriterium nach der die Anbieter in der Zeile sortiert werden, um die drei günstigsten Anbieter zu ermitteln. "Rang" ist der ursprüngliche Rang des Anbieters in der TGeb-LCR-Anbieterdatei.

#### LLcr_ini_ssssssss.tmp

Dies ist eine temporäre Druckdatei von LLcr. Dabei steht "ssssssss" für eine achtstellige Nummer. Die Datei kann bedenkenlos gelöscht werden, wenn LLcr nicht läuft.

#### LLcr_neu.lcf

Die neue Konfigurationsdatei des Routers wird von LLcr erzeugt. Welche Daten sie enthält, steuert der Eintrag Konfiguration lesen von in LLcr. Sie unterscheidet sich nur in den Einträgen zur Least-Cost Tabelle und den Feiertagen von der alten Konfigurationsdatei des Routers LLcr_alt.lcf.

Wie umfangreich der Inhalt ist, steuert der Eintrag Inhalt der Konfigurationsdatei in LLcr. Bedenken Sie, dass diese Datei bei der Einstellung "vollständig" in den Zeilen "(1.2.2.5.x.3)" (x ist eine fortlaufende Zahl) die unverschlüsselten Passworte aus dem Router enthält.

Die Datei kann im Dialog mit "Auswertung > LANcom-NeueRouterkonfiguration" angezeigt und gedruckt werden.

#### LLcr_neu.tftp

Die neue Konfigurationsdatei des Routers enthält die vollständige neue Konfiguration des Routers. Sie wird nur dann erzeugt und mit tftp in den Router geschrieben, falls der Eintrag Konfiguration schreiben in in LLcr auf "router" steht. Sie wird sofort danach wieder gelöscht!

#### LLcrKurz.txt

Diese Auswertung wird von LLcr erzeugt. Sie enthält für jeden Werk- und Wochenendtag, jede Zone und jede Von- Bis-Zeit eine Zeile mit den drei günstigsten Anbietern. In der Spalte "Einträge" steht, wie viele Einträge für diese Zeile in der Least-Cost Tabelle des Routers erforderlich sind. Diese Liste ist für diejenigen Menschen gedacht, die keinen Router "ELSA LANcom 2000 Office" besitzen und beim Telefonieren die Netzkennzahl von Hand eingeben müssen.

Die Datei kann im Dialog mit "Auswertung > LLcr-Kurzliste" angezeigt und gedruckt werden.

#### LLcrLang.txt

Dies ist eine Auswertung mit sieben oder acht Listen. Sie wird von LLcr erzeugt.

Die erste Liste entspricht der LLcr-Kurzliste LLcrKurz.txt.

Die zweite Liste zeigt im Router eingetragenen Feiertage . Welche das sind, ist vom Eintrag Feiertage in LLcr abhängig. Wenn hier "Unverändert" steht, werden die Feiertage nicht angezeigt.

Die dritte Liste zeigt alle Anbieter und Netzkennzahlen, die bei der Erstellung der Least-Cost Tabelle berücksichtigt wurden. Auch Abgewertete Anbieter und Abgewertete Anbieter im Ort sind hier vermerkt.

Die vierte Liste zeigt die Vorwahlnummern jeder Zone, wie sie in der Least-Cost Tabelle des Routers verwendet werden. Die Vorwahlnummern aus dem Eintrag Nummern direkt waehlen stehen hier unter der Zone "Ohne".

Die fünfte Liste enthält für alle Zonen die berücksichtigten Gesprächsdauern. Diese Liste wird etwas länger, wenn Sie tausende Telefonate durchrechnen lassen.

Wenn zur Berechnung des günstigsten Anbieters die Protokolle des Monitorprogramms LANmonitor herangezogen werden (Eintrag GespaechsdauerLesenVon in LLcr), dann enthält die Auswertung eine weitere Liste mit den berücksichtigten Gesprächsdauern für alle Wochentage, Stunden und Zonen. Diese Liste enthält die gleichen Gesprächsdauern wie die vorherige Liste.

Die nächste Liste enthält die Least-Cost Tabelle des Routers in Kurzform. In der Spalte "Einträge" steht, wie viele Einträge für diese Zeile in der Least-Cost Tabelle des Routers erforderlich sind. Wenn "Eigene Telefonnummer" in der Spalte "Anbieter" steht, wird im Router für diese Einträge keine Netzkennzahl eingetragen. Sie telefonieren über Ihre Telefongesellschaft.

Die nächste Liste enthält die Summen aus der sechsten Liste.

Die Datei kann im Dialog mit "Auswertung > LLcr-Langliste" angezeigt und gedruckt werden.

#### Tftpnnn

Dies ist eine temporäre Sperrdatei des Programms Tftp vom Mircosoft. Dabei steht "nnn" für eine dreistellige Nummer. Die Datei kann bedenkenlos gelöscht werden, wenn das Programm Tftp nicht läuft.

#### TGeb_lcr.txt

Die von TGeb erzeugte TGeb-LCR-Anbieterdatei enthält eine Zeile für jede der 24 Stunden eines Tages und jede der acht Zonen (ImOrt, Nah, Regio, Fern, D1, D2, E+ und o2) eines Werk- und eines Wochenendtages. Jede dieser 384 Zeilen enthält zusätzlich eine Tabelle mit den Tarifen von bis zu 99 Anbietern für diese Zeile. In dieser Tabelle stehen die Netzkennzahl, der Anbieter, der Minutenpreis und der Takt. Aus dieser Datei und aus der Vorwahldatei TGeb_vor.txt erstellt LLcr die Least-Cost Tabelle für den Router.

Die Datei kann im Dialog mit "Auswertung > TGeb-Anbieter" angezeigt und gedruckt werden.

#### TGeb_vor.txt

Die von TGeb erzeugte Vorwahldatei enthält eine Zeile mit der eigenen Ortsvorwahl, Zeilen mit allen Ortsvorwahlen für die Nahzone "[CityCall]" und Zeilen mit allen Ortsvorwahlen für die Regiozone "[RegioCall]".

Die Datei kann im Dialog mit "Auswertung > TGeb-Vorwahlen" angezeigt und gedruckt werden.

#### TGeb.ini

Diese TGeb-Initialisierungsdatei wird von LLcr erstellt. Damit wird das Programm TGeb ausgeführt, um die TGeb-LCR-Anbieterdatei TGeb_lcr.txt zu erzeugen.

Die Datei kann im Dialog mit "Auswertung > TGeb-Initialisierung" angezeigt und gedruckt werden.

#### Zum Seitenanfang

### Das TGeb-Programmverzeichnis

Dieses Verzeichnis enthält alle Dateien der TGeb-Installation. Dieses Kapitel beschreibt einige der Dateien in diesem Verzeichnis. Wo dieses Verzeichnis liegt und wie es heißt, wird in LLcr im Eintrag TGeb Programm angegeben.

#### 99999.dat

Dies ist die von TGeb erzeugte Vorwahltabelle. Dabei ist "99999" Ihre eigene Vorwahl aus dem Eintrag Eigene Vorwahl in LLcr. LLcr verschiebt diese Datei unter dem Namen TGeb_vor.txt in das LLcr-Arbeitsverzeichnis.

#### anbieter.dat

Diese Datei gehört zur TGeb-Tarifdatenbank.

#### ausland.dat

Diese Datei gehört zur TGeb-Tarifdatenbank.

#### daten_jjjjmmtt.zip

Das Archiv aus dem Internet einhält die Dateien der TGeb-Tarifdatenbank. Dabei steht "jjjjmmtt" für das Tagesdatum, an dem die Tarife in dieser Datei gelten.

#### datum.dat

Diese Datei gehört zur TGeb-Tarifdatenbank.

#### tarife.dat

Diese Datei gehört zur TGeb-Tarifdatenbank.

#### TGeb5xx.exe

Dieses selbst entpackendes Archiv mit Dialog enthält das Programm TGeb und die Online-Hilfe. Dabei steht 5xx für die Versionsnummer.

#### TGeb.exe

Dies ist der Tarifgebührenrechner TGeb. Das Programm muss installiert sein, damit LLcr funktioniert.

#### TGeb.ini

Dies ist die normale TGeb-Initialisierungsdatei. Sie wird verwendet, wenn Sie TGeb im Dialog aufrufen. Sie enthält alle Anbieterprofile, die sie in TGeb eingerichtet haben.

#### vorwahl.dat

Diese Datei gehört zur TGeb-Tarifdatenbank.

#### Zum Seitenanfang

## Das LANmonitor-Protokollverzeichnis

Dieses Verzeichnis enthält die vom Monitorprogramm LANmonitor erzeugten Protokolldateien. Bei der Installation des Monitorprogramms LANmonitor wurde dafür das Verzeichnis C:\Programme\LANCOM\LANmonitor\log\ angelegt. Der genaue Pfad steht in einem Eintrag in der Registry. Sie können auch ein anderes Verzeichnis verwenden. Wo es liegt und welche Protokolldateien ausgewertet werden sollen, müssen Sie in LLcr im Eintrag Gespraechsdauer lesen von angeben.

#### nnn.nnn.nnn.nnn-JJJJ-MM-TT.Log

Im Monitorprogramm LANmonitor ist das der Name einer einzelnen Protokolldatei bei der Einstellung "Eine Datei für jeden Tag anlegen". Dabei ist nnn.nnn.nnn.nnn die IP-Adresse des Routers, JJJJ das Jahr, MM der Monat und TT der Tag. Bei der Einstellung "Eine Datei für jeden Monat anlegen" entfällt "-TT". Bei der Einstellung "Eine Datei mit folgendem Namen anlegen ..." entfällt "-JJJJ-MM-TT".

LLcr wertet nur die Zeilen aus, in denen sowohl "->" als auch " Dauer: " vorkommt. Ob es sich um Gespräche über die Telefonanlage "a/b-Port", den Router "Line" oder die CAPI ("LANCAPI-Client") handelt, spielt keine Rolle.

#### Zum Seitenanfang

## Die Registry

LLcr liest einige Einträge aus der Registry um die Programme zu ermitteln, mit denen Auswertungen bearbeitet und gedruckt werden können. Wenn dabei Fehler auftreten, wird dies in LLcr im Eintrag Auswertungen bearbeiten angezeigt.

LLcr schreibt nicht in die Registry.

#### HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/classes/.lcf

In diesem Schlüssel wird unter dem Namen "" (auch als Standard oder Vorgabewert bezeichnet) der Name der Klasse für die Dateierweiterung .lcf gelesen. Der Wert ist normalerweise "LancomConfigFile".

#### HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/classes/.txt

In diesem Schlüssel wird unter dem Namen "" (auch als Standard oder Vorgabewert bezeichnet) der Name der Klasse für die Dateierweiterung .txt gelesen. Der Wert ist normalerweise "txtfile".

#### HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/classes/{klasse}/shell/open/command

In diesem Schlüssel wird unter dem Namen "" (auch als Standard oder Vorgabewert bezeichnet) das Kommando zum Öffnen der Datei gelesen. Für {klasse} muss z.B. "LancomConfigFile" oder "txtfile" eingesetzt werden.

Diese Einstellung kann in Windows NT unter "Arbeitsplatz (oder Systemsteuerung) > Ansicht > Optionen > Karteikarte 'Dateitypen' > Registrierter Dateityp 'LANconfig Konfiguration' oder 'Textdatei' > Bearbeiten... > Vorgänge 'open' " verändert werden. In Windows 98 heißt es nicht "Optionen" sondern "Ordneroptionen ...". In Windows ME/2000 heißt es nicht "Ansicht > Optionen" sondern "Extras > Ordneroptionen ...". Unter Windows 2180 soll es dann endgültig "%&)&/%)\?/&(/%&" heißen.

#### HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/classes/{klasse}/shell/print/command

In diesem Schlüssel wird unter dem Namen "" (auch als Standard oder Vorgabewert bezeichnet) das Kommando zum Drucken der Datei gelesen. Für {klasse} muss z.B. "LancomConfigFile" oder "txtfile" eingesetzt werden.

Diese Einstellung kann in Windows NT unter "Arbeitsplatz (oder Systemsteuerung) > Ansicht > Optionen > Karteikarte 'Dateitypen' > Registrierter Dateityp 'LANconfig Konfiguration' oder 'Textdatei' > Bearbeiten... > Vorgänge 'print' " verändert werden. In Windows 98 heißt es nicht "Optionen" sondern "Ordneroptionen ...". In Windows ME/2000 heißt es nicht "Ansicht > Optionen" sondern "Extras > Ordneroptionen ...".

#### HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/App Paths/lanmon.exe/

In diesem Schlüssel wird unter dem Namen "" (auch als Standard oder Vorgabewert bezeichnet) der Pfad zum Monitorprogramm LANmon.exe gelesen. Dort liegt auch das LANmonitor-Protokollverzeichnis. Dies wird als Standardwert in LLcr im Eintrag Gespraechsdauer lesen von eingetragen.

#### HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/App Paths/TGEB.exe/

In diesem Schlüssel wird unter dem Namen "" (auch als Standard oder Vorgabewert bezeichnet) der Pfad zum Programm TGeb.exe gelesen und als Standardwert in LLcr im Eintrag TGeb Programm verwendet.

## Das Environment

LLcr verwendet die Environment-Variablen %TMP und %TEMP um das Standardverzeichnis für die Einträge Arbeitsverzeichnis von LLcr und LLcrTestArbeitsverzeichnis festzulegen.

Environment-Variable können auch in den Registry-Einträgen vorkommen.

#### Zum Seitenanfang

## Verweise auf andere Dokumente

Übersicht

Inbetriebnahme

Dialogbeschreibung

Steuerung

Verzeichnisse, Dateien usw.

Unterstützung

Historie

Entwicklung und Test

#### Zum Seitenanfang